El Titanic contaba con tres tipos de botes salvavidas.
El primer tipo eran botes con casco de madera con casco trincado(14); sus dimensiones eran 9,1m de eslora, 2,77 de manga y calado de 1,2m. Tenían una capacidad de 18,55m ^3 y para 65 personas.

CAPACIDAD: (9,1m x 2,11m x 1,2m x 0,6)/0.283= 64,1m^3

El segundo tipo eran los chinchorros (2) con dimensiones de 7,67m de eslora, 2,1m de manga y 0,91 de calado. Su capacidad era para 40 personas (9,1m^3).

CAPACIDAD: (7,67m x 2,1m x 0,91m x 0,6 )/0,283= 31,07m^3


Por último estaban los botes plegables Engelhardt(4). De eslora tenían 8,36m, de manga 2,4m y de calado 0,91m. Su capacidad era de 47 personas(10,66m^3).

CAPACIDAD: (8,36m x 2,4m x 0,91m x 0,6)/0,283= 38,71m^3




No alcanzan los botes



