Nombre: Diego Vargas Bravo                                               Curso: 3° Litoral 

TRABAJO ESTABILIDAD Y ESTIBA 2024


1) Una Gabarra con forma de cajón rectangular uniforme, tiene una eslora de 32 metros de largo y desplaza 352 toneladas cuando está sin carga. Está dividido por mamparos transversales que forman 4 compartimientos estancos iguales. Durante un proceso de carga se estiba cada departamento según los siguientes antecedentes:
1. Bodega 1 - 192 toneladas
2. Bodega 2 - 224 toneladas 
3. Bodega 3 - 272 toneladas
4. Bodega 4 - 176 toneladas
Confeccione los diagramas de carga (calculados y dibujados), de esfuerzos de carga y momentos flectores en los mamparos y adicionalmente indique la posición del máximo momento flector, su magnitud y cuál es el esfuerzo del buque

1- 
Datos:
353 t sin carga
864 t carga
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Diagrama de fuerza de corte 
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Curva momento flector
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Momento flector máximo es en el segundo mamparo (16m)
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Diagrama de carga
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