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El rolido paramétrico en buques
	El video nos muestra el complejo fenómeno que significa la respuesta de los buques ante las fuerzas, ya sea por la forma del casco, velocidad, situación de la carga, altura de las olas, entre otros; Todos estos factores crean una condición peligrosa para los buques, al tener una estabilidad deficiente, comprometiendo así, la seguridad tanto de la carga como de la tripulación. El objetivo del video es cómo se puede generar un gran rolido en condiciones particulares y qué se puede hacer para aminorar el impacto.
	Como primer ejemplo se presenta un portacontenedores que, al verse en una situación de mal tiempo, con olas entre los 12 y 14 metros, en un esfuerzo por reducir el balance el capitán reduce la velocidad y cambia de rumbo a zonas más seguras, sin embargo, este evento generó, un ángulo entre los 40 a 35 grados, lo que provocó la pérdida de varios contenedores y daños en el equipo de cubierta, pero ¿qué provocó este accidente?
Primeramente, el video destaca que es muy importante saber que el viento y el balanceo de un buque son un peligro existente y constante en altamar y que, a pesar del profesionalismo de la tripulación, si existiese una condición apropiada, puede ser generar una emergencia.
El rolido es una oscilación dinámica del buque alrededor de su eje longitudinal, en donde la fuerza de gravedad intenta posicionar al buque en una condición de equilibro, fenómeno conocido como restauración, el cual, es mucho mayor en buques con un GM mayor. El balanceo de un buque es inversamente proporcional al GM, en otras palabras, mientras más pequeño sea el GM del buque, mayor será su periodo natural de oscilación que es causante del rolido paramétrico. A raíz de ello la OMI declaró un procedimiento para evitar este fenómeno, este consiste en cambiar el rumbo entre los 90 y 100 grados, y del mismo modo, disminuir o aumentar la velocidad.
¿Por qué se produce el rolido paramétrico? Y ¿Cuáles son las condiciones de navegación necesarias para que se produzca este fenómeno? Para mantener el movimiento se necesita una fuerza externa. El rolido es provocado por varios factores: GM, altura de las olas y periodo de la ola, velocidad del buque y dirección de la ola. El rolido se generan principalmente cuando se navega con mar por la proa o por la popa, esta fuerza externa aumenta a medida que la magnitud de las olas se vuelve mayor y cuando su periodo se acerca al periodo de rolido natural, es decir cuando la magnitud de las olas es mayor y su periodo se sincroniza con el rolido del buque y generan un efecto llamado rolido paramétrico. 
Cuando el largo del casco y el período de balance es alrededor de la mitad del período del cabeceo, y a su vez, cuando el cabeceo es amplio y sincronizado con el balance, el buque disminuye su capacidad para amortiguar impactos.  
El video además señala que un buen buque es aquel que ante fuerzas externas tienen efectos mínimos en sus distintas condiciones de carga, esto significa que su rango de operación y su GM sea tal que su frecuencia natural sea lejana a la de las olas.
	¿Cómo puede evitarse el rolido paramétrico? El balanceo va a ir disminuyendo naturalmente por la amortiguación causada por la forma del casco del buque ya sea por las quillas de achique o aletas antivuelco, por ende, el rolido solo es limitado por la cantidad de amortiguación disponible, además, tener en conocimiento el periodo natural del buque y a la vez medir el periodo de inclinación, si existiese la coincidencia que el periodo natural del buque tenga valores cercanos al doble del periodo de inclinación, hay que cambiar el rumbo entre 90 y 100 grados y disminuir o aumentar la velocidad para disminuir el efecto del rolido paramétrico. 
Finalmente, los peligros que se generan para el buque, carga y tripulación, son principalmente los asociados a la seguridad en la navegación, para el buque, por los daños a nivel de infraestructura que pueden generarse a partir del rolido paramétrico, para la carga, si es que no se encuentran en la posición adecuada, al igual que en el ejemplo en un inicio del video, mencionado con anterioridad, daños en el equipo de cubierta e incluso pérdida de contenedores o la carga en general, del mismo modo, el peligro más relevante es el que afecta a las personas, el rolido paramétrico además de generar incomodidades por la inclinación del buque, puede generar accidentes a bordo de diversa índole.
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