Eduardo Domínguez                                                                                                                             3B
Curva de Estabilidad
En clases se vio como dibujar e interpretar las curvas cruzadas a grandes ángulos de escora. Después se vio cómo corregir dichas curvas por movimientos verticales de carga y movimientos transversales de carga. Se realizó un ejercicio con un destructor de la clase Arleig Burke de la armada EE.UU., pero quedó pendiente la ejercitación de corrección por coseno. Se le solicita lo siguiente: Realice el ejercicio pendiente que se encuentra en las páginas 22 y 23 del capítulo 4 "Estabilidad", y súbalo a esta plataforma para su corrección.  
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