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[image: Points scored]
2) DIAGRAMA DE FUERZAS DE CORTE
Cálculos:[image: Points scored]
1) 30 x 20 = 600
2) 35 x 20 = 700
3) -35 x 20= -700
4) -30 x 20= -600
5) 0 x 20= 0

3) CURVA MOMENTO FLECTOR
[image: Points scored]
4) El buque se encuentra en quebranto y es cuando se produce una deformación en el casco del buque, causando un descenso de la proa y popa respecto a la superficie del agua.
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