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ESCUELA NAVAL “ARTURO PRAT”

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN            
CÁTEDRA DE FUNDAMENTOS DE INGENIERIA
PRUEBA  N° 1
ASIGNATURA: Electrotecnia
	NOMBRE:________________________________   CURSO:   2 LT



1. DOCENTE: 



Samuel Varela C
2. FECHA:  




12  de AGOSTO del 2020
3.  UNIDAD(ES) TEMÁTICA(S):

CIRCUITOS EN TENSION CONTINUA
4.  TIEMPO:




90 MINUTOS
5.-PUNTAJE TOTAL - PUNTAJE PARA APROBAR:100 -  60 PUNTOS
6.- MATERIALES: 



CALCULADORA 





BOLIGRAFO
7.- INDICACIONES: 

CERTAMEN A DISTANCIA VIA ZOOM
10 PRIMEROS MINUTOS PARA INSTRUCCIONES

ENTREGA: ENVIO DE ARCHIVO A PLATAFORMA MOODLE CON NOMBRE Y CURSO
8.- RESULTADOS OBTENIDOS: 

	PREGUNTA
	PUNTAJE ASIGNADO
	PUNTAJE OBTENIDO

	1
	20
	

	2
	40
	

	3
	40
	

	
	
	

	Puntaje total
	100
	

	
	NOTA
	


ESCUELA NAVAL “ARTURO PRAT”

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

CÁTEDRA DE  FUNDAMENTOS DE INGENIERIA

PREGUNTA Nº 1 (20 puntos).
	Capacidad: RAZONAMIENTO LOGICO

	Objetivo:  MEDIR COMPRESION LECTORA

                  MEDIR EXTRACCION DE INFORMACION RELEVANTE

                  ANALISIS DE INFORMACION

                  RESOLUCION DE PROBLEMAS


20 puntos la respuesta
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Calcular  la resistencia equivalente del circuito:
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PREGUNTA Nº 2 (40 Puntos).

	Capacidad: RAZONAMIENTO LOGICO

	Objetivo:  MEDIR COMPRESION LECTORA

                  MEDIR EXTRACCION DE INFORMACION RELEVANTE

                  ANALISIS DE INFORMACION

                  RESOLUCION DE PROBLEMAS


10 puntos cada respuesta
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a.- Calcular Resistencia Equivalente del Circuito
b.- Calcular VR8 = Voltaje en la Resistencia R8

c.- Calcular VR4 = Voltaje en la Resistencia R4

d.- Calcular IR3 = Corriente que circula por la Resistencia R3
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CÁTEDRA DE  FUNDAMENTOS DE INGENIERIA
PREGUNTA Nº 3 (40 Puntos).

	Capacidad: RAZONAMIENTO LOGICO

	Objetivo:  MEDIR COMPRESION LECTORA

                  MEDIR EXTRACCION DE INFORMACION RELEVANTE

                  ANALISIS DE INFORMACION

                  RESOLUCION DE PROBLEMAS


10 puntos cada respuesta
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a.- Calcular Resistencia Equivalente del Circuito

b.- Calcular VR3 = Voltaje en la Resistencia R3
c.- Calcular VR1 = Voltaje en la Resistencia R1
d.- Calcular IR5 = Corriente que circula por la Resistencia R5
