14 embarcaciones de madera con el casco trincado. Medían 9,1 m de largo x 2,77 m de ancho x 1,2 m de profundidad. Cada uno tenía una capacidad de 18,55 m³ y fueron diseñados para transportar a sesenta y cinco personas.

9,1 x 2,77 x 1,2 x 0,6= 18,14 m3 
18,14 : 0,283 = 64,09 (No 65 personas) 
14 x 64 = 896 personas ( 14 personas menos )

2 chinchorros de madera para casos de emergencia. Similares a los anteriores botes, sus dimensiones eran más pequeñas: 7,67 m de largo x 2,1 m de ancho x 0,91 m de profundidad. Su capacidad era de 9,1 m³ y podían transportar un total de cuarenta personas.

7,67 x 2,1 x 0,91 x 0,6 = 8,79 m3
8,79 : 0,283= 31,06 (No 40 personas)
31,06 x 2 = 62 (12 personas menos)

4 botes plegables Engelhardt. Los materiales escogidos para la fabricación fueron la ceiba y el corcho (materiales flotantes e insumergibles). En los laterales se encontraban varias lonas con las que se podían preparar los botes. Tenían unas dimensiones de 8,36 m de largo x 2,4 m de ancho y 0,91 m de profundidad. Tenían una capacidad de 10,66 m³ y podían transportar a cuarenta y siete personas.

8,36 x 2,4 x 0,91 x 0,6 = 10,95
10,95 : 0,283 = 38
38 x 4= 152 (36 personas menos) 

Capacidad total= 1110 personas
Tripulación= 2223 

Podía llevar aproximadamente la mitad de las personas. Según el reglamento SOLAS el buque debe tener la capacidad de la mitad de la tripulación en embarcaciones menores por banda, es decir la mitad a babor y la otra mitad a estribor, lo cual claramente no se cumple porque este ni siquiera contaba con los botes suficientes.

