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AAC: Corriente eléctrica y circuitos de corriente directa

1.- Considere el siguiente circuito, donde los switches S1 y S2 están inicialmente abiertos. 
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a) ¿Cuál es la intensidad de corriente eléctrica a través de la resistencia 4, cuando el switch S1 está cerrado? (0,05 A)

b) ¿Cuál es la intensidad de corriente a través de la resistencia 4, cuando los switches S1 y S2 están cerrados? (0,075 A)
2.-  En el siguiente circuito, los switches S1 , S2 y S3  están inicialmente abiertos. 

¿Cómo deben estar, cada uno de los  switches (abierto o cerrado) para que la intensidad de corriente a través de la resistencia R4 sea máxima? [image: image2.png]15V
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3.- En la figura se muestra una porción de un circuito. ¿Cuál es la magnitud y dirección de la corriente eléctrica i?                                                  (8 A)[image: image3.png]



4.- En el siguiente circuito V= 21 V y R = 3Ω. Utilizando la reglas de Kirchhoff , determine la corriente  que circula por el loop.
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5.- Determine la magnitud y dirección de la corriente eléctrica en cada una de las resistencias del siguiente circuito.
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6.- En el siguiente circuito R1= 6Ω, R2=2Ω y V = 10 V.  Determine la diferencia de potencial en la resistencia R2
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