[image: image1.emf]            ESCUELA NAVAL “ARTURO PRAT”                                                      

            FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS Y APLICADAS

            CÁTEDRA DE FÍSICA                                                                                                   

ACTIVIDAD: PROBLEMAS SERIE VI, CAPACIDAD Y CAPACITANCIA
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Cadete: __________________________________N°:_______ Curso: __________

En cada ejercicio:

· Confeccione un dibujo o esquema de la situación.

· Identifique el tema al que se refiere el problema.

· Anote los datos (hacer transformación de unidad de medida cuando corresponda) e incógnitas.

· Escriba la o las ecuaciones comprometidas en la solución del problema.

· Resuelva.
ESTRATEGIAS PARA RESOLVER PROBLEMAS: (LIBRO FÍSICA II SEARS ZEMANSKY)
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PROBLEMAS SERIE VI: CAPACITORES.
[image: image7.emf]1. Calcular la capacidad equivalente del arreglo de condensadores indicada en la figura, la diferencia de potencial y la energía almacenada en cada condensador. Si los condensadores son idénticos, tienen una capacidad de C = 1μF y la diferencia de potencial entre los puntos A y B es de 3000 (V)

[image: image8.emf]2. Para la asociación de condensadores que se muestra en la figura, calcular:

a) La capacidad equivalente del sistema.

b) La carga almacenada en cada condensador.
3. Dos condensadores plano paralelos se conectan en serie entre sí y los extremos libres a una batería de 10 V. Los condensadores están abiertos en contacto con el aire, siendo la capacidad de 10nF y 20nF. Calcular:

a) La carga almacenada en cada uno de ellos y la carga total.

b) La caída de tensión en cada uno de ellos y el campo eléctrico en su interior si su espesor es 0.2mm.

[image: image9.emf][image: image10.emf]4. Dado el sistema de condensadores conectados como indica la figura determinar: a) la capacidad equivalente del sistema entre los puntos a y b; b) si inicialmente están descargados todos los condensadores y se establece mediante una batería una diferencia de potencial de 900 V entre los puntos a y b encontrar la carga de los condensadores más próximos a a y a b respectivamente y la diferencia de potencial entre c y d. C1= 3μF y C2= 2μF.

5. a) La figura muestra el conjunto de condensadores entre las terminales a y b. Reduzca este conjunto a un simple condensador equivalente, b) Determine la carga en los condensadores de 4µF y de 8µF cuando los condensadores están totalmente cargados por una batería de 12 V conectada en las terminales, c) Determine la diferencia de potencial a través de cada condensador.
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 y Vab = 18 V. Encuentre la capacitancia equivalente, la carga y la diferencia de potencial para cada capacitor cuando los dos capacitores se conectan a) en serie, y b) en paralelo.
[image: image13.emf]7. Para el sistema de capacitores que se aprecia en la figura, calcule la capacitancia equivalente a) entre b y c, y b) entre a y c. 
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8. En la figura, cada capacitor tiene 
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 y Vab =128.0 V. Calcule a) la carga en cada capacitor; b) la diferencia de potencial a través de cada capacitor; c) la diferencia de potencial entre los puntos a y d.
[image: image15.emf]9. En la figura se ilustra un sistema de cuatro capacitores, donde la diferencia de potencial a través de ab es 50.0 V. a) Determine la capacitancia equivalente de este sistema entre a y b. b) ¿Cuánta carga se almacena en esta combinación de capacitores? c) ¿Cuánta carga se almacena en cada uno de los capacitores de 10.0 μF y 9.0 μF?
10. En la figura. C1 = C5 = 8.4 [μF] y C2 = C3 = C4 = 4.2 [μF]. El potencial aplicado es Vab = 220 [V]. 

[image: image16.emf]a) ¿Cuál es la capacitancia equivalente de la red entre los puntos a y b? 

b) Calcule la carga y la diferencia de potencial en cada capacitor.

11. Entre  los  puntos  a  y  b  de  los   siguientes  circuitos  se  conecta  una  batería  de  12 [V]. Determine  la diferencia de potencial y carga almacenada en cada capacitor. 

12. Para el arreglo de tres condensadores en la figura, ¿qué valor de C1 dará una capacitancia equivalente total de 1,7μF?
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Objetivos: Resolver problemas relacionados con capacitores, conexión serie, paralelo, combinación de capacitores y circuitos capacitivos.
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