LABORATORIO
1- Antes de iniciar el experimento, verifique el peso del modelo sin el equipamiento de inclinacion: 10,540 kilos
2- Mida el peso de la plomada completa (50 gramos) y determine su centro de gravedad antes de instalarlo en el modelo. Mida la distancia de la quilla del modelo a la cubierta principal y súmele la distancia al cg del péndulo. Registre el peso y centro de gravedad:
Cat adyacente= 8,8 cm
Distancia de la quilla a la cubierta principal= 17,5 cm
Distancia cg= 14,5 cm
Peso= 92 gr
Cg= 32 cm

3- Complete la siguiente tabla:

	Desplazamiento en condicion liviana
	10,540 kg

	Peso de las pesas de inclinacion
	50 gr c/u = 200 gr

	Peso del péndulo
	92 gr

	Desplazamiento en condición de inclinación
	10,832 kg


4 y 5 complete la tabla

	Combinacion de pesos
	pesos creando el momento
	brazos del momento
	momento inclinante
	deflexión del péndulo
	tangente (C.Op/C.Ady)

	4-Pos Bb
0 Centro
0 Pos. eb
	200 gr
	· 10 cm
	· 2000 gr x cm
	3 cm Bb
	19°

	3 Pos bb
1 Centro
0 Pos Eb
	150 gr
	· 10 cm
	· 1500gr x cm
	2,7 cm Bb
	17°

	2 Pos Bb
2 Centro
0 Pos Eb
	100 gr
	· 10 cm
	· 1000gr x cm
	2,4 cm Bb
	15°

	1 Pos Bb
3 Centro
0 Pos Eb
	50 gr
	· 10 cm
	· 500 gr x cm
	1,8 cm Bb
	11°

	0 Pos Bb
4 Centro
0 Pos Eb
	0 gr
	0 
	  0 gr x cm
	0 cm
	0°

	0 Pos Bb
3 Centro
1 Pos Eb
	50 gr
	10 cm
	500gr x cm
	1,6 cm Eb
	10°

	0 Pos Bb
2 Centro
2 Pos Eb
	100 gr
	10 cm
	1000gr x cm
	2,1 cm Eb
	13°

	0 Pos Bb
1 Centro
3 Pos Eb
	150 gr
	10 cm
	1500gr x cm
	2,7 cm Eb
	17°

	0 Pos Bb
0 Centro
4 Pos Eb
	200 gr
	10 cm
	2000gr x cm
	3 cm Eb
	19°


6- Utilizando una planilla Excel grafique sus resultados del experimento.
[image: Points scored]

	PESO
	DISTANCIA
	MOMENTO
	DEFLEXIÓN

	200
	-10
	-2000
	3

	150
	-10
	-1500
	2.7

	100
	-10
	-1000
	2.4

	50
	-10
	-500
	1.8

	0
	0
	0
	0

	50
	10
	500
	1.6

	100
	10
	1000
	2.1

	150
	10
	1500
	2.7

	200
	10
	2000
	3





7- ¿Cuál es la ventaja de usar la “línea de mejor ajuste” para multiples puntos de datos?
R: Al trazar la recta se obtiene un promedio de los puntos, pudiendo obtener el ángulo respecto al eje x

8- Complete el diagrama de buque inclinado de la siguiente figura.
 [image: ]
9- Calcular la Altura Metacéntrica del modelo en su posición inclinada (GM incl.)
Calado medio proa Bb 7,5 cm
Calado medio popa Eb 7,6 cm  medio: 7,55 cm

Calado medio popa Bb 8 cm
Calado medio popa Eb 8 cm  medio: 8 cm 

Calado medio= 7, 775 cm

10- Calcular KG inclinado. Asegurese de escribir la ecuación utilizada
KGinclinado= KM- GM inclinado
11- El último paso en el experimento de inclinacion es corregir el KG inclinado después de quitar del equipamiento del Experimento de inclinacion (pesos y péndulo para este caso) ¿Por qué es esto necesario?
R: para que el buque vuelva a estar en condicion normal, es decir, adrizado.

12- Escriba la ecuacion utilizada y calcule el KG liviano
KG liviano= (KG inclinado x 🔺 inclinado) - (KGwt x W wt)/ 🔺 inclinado - Wwt
KG liviano = (10832) - (0,185 x 0,2)/ 10832 - 0,2 = 10.831,99
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8- Complete el diagrama de buque inclinado de la siguiente figura
9- Calcular la Altura Metacéntrica del modelo en su posicién inclinada (GM incl.)
Calado medio proa Bb 7,5 cm
Calado medio popa Eb 7,6 cm medio: 7,55 cm
Calado medio popa Bb 8 cm
Calado medio popa Eb 8 cm medio: 8 cm
Calado medio=7, 775 cm
10- Calcular KG inclinado. Asegurese de escribir la ecuacion utilizada
11- El Glimo paso en el experimento de inclinacion es corregir el KG inclinado después de quitar del
equipamiento del Experimento de inclinacion (pesos y péndulo para este caso) ¢ Por qué es esto
necesario?
12- Escriba la ecuacion utilizada y calcule el KG liviano
13- 4Es este valor KG liviano un valor que representa el centro de gravedad del odelo para esta
condicién?
¢ por qué?
Calcular la Altura Metacéntrica del modelo en su posicién inclinada (GM inci.)
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