Laboratorio 1: Carga eléctrica
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Objetivo

· En esta actividad investigaremos la repulsión y la atracción causadas por la carga eléctrica estática.
· Interpretar la información que genera la interacción estática de diferentes cuerpos cargados.
Pregunta para investigar:

¿Qué hace que los objetos se atraigan o se repelan entre sí?

Materiales

· Cinta adhesiva (scotch)
· Superficie no conductora, como una mesa o silla de plástico
· 2 cintas de papel
· 2 cintas de aluminio
Instrucciones
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Base A

a) Pegue dos cintas adhesivas sobre una mesa o superficie no conductora (base A y base B), sobre ellas peque otras dos cintas adhesivas (bottom y top) tal como se muestra en la figura anterior. Forme un mango en cada cinta para evitar que se peque a sus dedos cada vez que las manipule, para esto, doble alrededor de 0,5 cm en un extremo para que el lado adhesivo se pegue. Identifique las citas de cada base: para la base A, llame la cinta top TA y la cinta bottom BA. Para la base B, llame la cinta top TB y la cinta bottom BB


b) Retire lentamente par top-bottom de la cinta base A y pase suavemente su dedo por la parte superior de la cinta top (es decir, el lado no pegajoso)

c) Separe rápidamente el par de cintas top-botom de la base A y péguelas al borde de una mesa o superficie no conductora disponible.

d) Pegue al borde de la mesa las cintas de papel y de aluminio, esto le permitirá acercar las otras cintas y tiras para probar la presencia de interacciones eléctricas entre todas las combinaciones.
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e) Ahora retire lentamente el par de cintas top-bottom desde la base 2, pase suavemente su dedo por la parte superior de la cinta top (es decir, el lado no pegajoso) y sepárelas rápidamente.

f) Reserve la cinta bottom (puede pegarla al bore de la mesa lejos de la zona de trabajo).


g) Acerque lentamente la cinta top a cada una de las cuatro cintas pegadas en la mesa ¿Qué observa? ¿Se atraen, se repelen o no hay interacción? Registre sus respuestas en la primera fila de la siguiente tabla.(4 puntos)




	
FIla
	Cintas Mesa

Cintas Test o
de prueba
	
Papel
	
Aluminio
	Top TA
	Bottom BA

	
1
	
Top TB
	Se atraen
	Se atraen
	Se repelen
	Se atraen

	
2
	
Bottom BB
	Se atraen
	Se atraen
	Se atraen
	Se repelen

	
3
	
papel
	No hay interacción
	No hay interacción
	Se atraen
	Se atraen

	
4
	
aluminio
	No hay interacción
	No hay interacción
	Se atraen
	Se atraen




h) Completa las filas 2 a 4 de la tabla anterior probando la naturaleza de la interacción entre las distintas cintas. (12 puntos)

i) En base a las observaciones anteriores discuta con su grupo sobre las siguientes interrogantes (10 puntos)
· De las cuatro cintas ¿Cuál se encuentra cargada y cuál no?

· ¿Es posible determinar el signo de la carga en cada cinta cargada?, de ser así, indíquelo

· ¿Cuál es el objetivo del inciso b de la actividad?


 (
Responder
 
aquí
1.-
De las cuatro cintas (
Top A, Top B, Bottom A, Bottom B, aluminio y papel
) ,
 se encuentran cargadas las cintas Bottom (B
A
 y B
B
) y las Top (T
A
 y T
B
). Y no se encuentran cargadas las cintas de aluminio y papel. Esto último se debe a que al observar la tabla y corroborar los datos realizando el experimento más de 4 veces, nos damos cuenta que el papel y el aluminio se encuentran en estado neutro y se atraen con las cintas T
A
, T
B
, B
A
, B
B  
porque han sido cargadas pre
viamente con los procedimientos 
dados en el inicio.
2.-
Concluimos que con los datos entregados no es posible determinar el signo de la carga en cada cinta, ya q
ue se necesitaría a lo menos la i
nformación de una de las cuatro cintas.
Por otro lado, al investigar logramos inferir que la carga corporal humana (la cual usamos para cargar las cintas adhesivas
 (
-Bottom y Top-) es positiva. Por lo tanto, al revisar los datos tabulados, determinamos las posibles cargas de los elementos utilizados. Obteniendo como resultados:
-T
A
 Y T
B
 con carga eléctrica negativa.
- B
A
 y B
B
 con carga eléctrica positiva.
3.-
El inciso b de la actividad nos da la siguiente instrucción: “
Retire lentamente par top-bottom de la cinta base A y 
pase suavemente su dedo por la
 
parte
 
superior
 
de la
 
cinta top
”.  
El objetivo de esa acción fue generar una carga electroestática por frotación del dedo en las cintas adhesivas (Top y Bottom), cambiando su signo o carga eléctrica
. Si no 
pasamos el dedo, ambas cintas (
Top y bottom) quedarían cargadas de igual manera y al acercarlas se repelerían, en cambio, al hacer este paso las “descargamos” y al despegarlas una se cargará con un signo y la otra con el opuesto.
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