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ESCUELA NAVAL “ARTURO PRAT”

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN            
CÁTEDRA DE INFANTERÍA DE MARINA
PRUEBA DE MATERIAL IM
	NOMBRE:________________________N° CAD._____  CURSO: _____



1. DOCENTE: T1 IM Matías OSORIO Araya
2. FECHA: 04/11/2025
3. UNIDAD(ES) TEMÁTICA(S): UT N°3
4. TIEMPO: 90 MINUTOS
5. PUNTAJE TOTAL / PUNTAJE PARA APROBAR: 80 puntos / 48 PUNTOS
6. MATERIALES:  Lápiz pasta azul o negro, lápiz grafito, goma.
7. INDICACIONES: 
Responder con lápiz pasta y/o grafito. Al utilizar lápiz pasta NO está permitido el uso del corrector, si desea corregir, utilice tachado (---), si utiliza lápiz grafito, NO tendrá derecho a re-corrección.

Emplear buena ortografía y redacción. No está autorizado el empleo de apuntes para esta actividad.  

8. RESULTADOS OBTENIDOS:

	PREGUNTA
	PUNTAJE ASIGNADO
	PUNTAJE OBTENIDO

	1
	15
	

	2
	30
	

	3
	30
	

	Presentación, ortografía y redacción
	5
	

	Puntaje total
	80
	

	
	NOTA
	


FIRMA RECONOCIMIENTO:________________
PREGUNTA 1 (15 pts.)
	Capacidad: Análisis.

	Objetivo: Comprender conceptualmente el funcionamiento de los sistemas ópticos y optrónicos, que funcionan en los espectros visibles y no visibles de la luz.

	Contenidos: Optrónica


Defina los siguientes conceptos
1.   Luz residual
2.  Iluminancia
PREGUNTA 2 (30 pts.)
	Capacidad: Análisis.

	Objetivo: Identificar los diferentes elementos que componen el material de optrónica actualmente en servicio en la Infantería de Marina.

	Contenidos: Miras de observación nocturna


Identifique los principales componentes de un intensificador de luz, indicando qué se produce en cada sección de este:
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PREGUNTA 3 (30 pts.)
	Capacidad: Análsis.

	Objetivo: Reconocer los diferentes procedimientos relacionados con el empleo del material de optrónica.

	Contenidos: Visores nocturnos


Describa en forma secuencial el principio de funcionamiento de un intensificador de luz, y mencione un factor que afecte su efectividad.
ASIGNATURA: Material IM
CURSO: 3I

DOCENTE (S): T1 IM Matías OSORIO Araya

PREGUNTA 1 (15 pts.)

Defina los siguientes conceptos

1. Luz residual: La luz residual es el conjunto de fotones que deambulan por el espacio día y noche. Es amplificando esta luz mediante un fotocátodo y una pantalla fosforescente que se restaura una imagen. la que resulta absolutamente imprescindible para su funcionamiento, emitida por el sol, la luna, las estrellas y todas las fuentes de luz que se encuentran en las zonas urbanas (alumbrado público , focos de vehículos) que forman un halo luminoso sobre un área. (7,5 PTS.)
2. Iluminancia: Durante la noche, existe una pequeña cantidad de luz o radiación procedente de distintas fuentes, que pueden ser naturales (luna, estrellas) o artificiales (por ejemplo la luz procedente de una ciudad). El valor de la iluminancia nos indica la cantidad de luz residual existente durante la noche. Los equipos de visión nocturna mediante la amplificación de la luz residual trabajan en el rango de 10 -6 lx a 10 -1 lx. (7,5 PTS.)
PREGUNTA 2 (30 pts.)

Identifique los principales componentes de un intensificador de luz, indicando qué se produce en cada sección de este (05 PTOS. POR RESPUESTA CORRECTA):
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PREGUNTA 3: DATOS ALTIMÉTRICOS

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Los dispositivos de visión nocturna recogen la luz ambiental existente (luz estelar, de luna o infrarroja) a través de la lente frontal. Esta luz, que se compone de fotones, atraviesa un tubo fotocátodo que convierte los fotones en electrones. Los electrones luego se amplifican a un número mucho mayor mediante un proceso eléctrico y químico.

A continuación, los electrones se estrellan contra una pantalla fosforescente que convierte los electrones amplificados nuevamente en luz visible para que puedan verse a través de la lente ocular.
1. Un lente en la parte frontal del telescopio captura la luz residual y los dirige al tubo de electrones que actúa como  fotomultiplicador. 

2. Al pasar a través de la luz fotomultiplicadora (fotones) golpea un fotocátodo y así genera electrones por efecto fotoeléctrico.

3. Los electrones se proyectan hacia microcanales (polarizados por electrodos), el MCP (que se considera un fotomultiplicador). Construido de tal manera que facilita la colisión (cada micro-canal está orientado en un ángulo más o menos importante - de 5 a 8 °) y para reducir el "ruido".

4. Cuando los electrones iniciales entran en los microcanales, chocan contra sus paredes y provocan la emisión de otros electrones, por efecto de amplificación.
5. Los electrones (ya multiplicados) pasarán a través de una pantalla fosforescente. Gracias a la energía cinética adquirida, los electrones (que han conservado la estructura de los fotones iniciales, lo que permitirá la restitución de la imagen) excitará los átomos de fósforo que liberarán fotones. 

6. Esta luz devuelta a través de una lente constituirá la imagen final, que visualizará "en verde" debido a las propiedades del fósforo. El lente debe permitir el enfoque (y posiblemente la ampliación) para obtener la mejor calidad posible.

(05 PTOS. POR CADA DESCRIPCIÓN)
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