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Hundimiento del Catamarán Tornagaleones 



Siniestro del Catamarán Tornagaleones, un hecho que aconteció durante la mañana del 13 de febrero del 2021 en el Pilar norte de la construcción del puente en el canal Chacao, que junto al impacto con la estructura del pilar , sumándole la corriente del canal, provoca que ésta se hunda.
La construcción del puente en el Chacao fue un proyecto que se estima que finalizará a mediados 2025, estructura que permitirá la unión de la isla Grande de Chiloé con el territorio continental chileno, un proyecto que si llegase a terminal quedaría catalogado  como el puente colgante más largo de América Latina, sin embargo dicha construcción no está exenta de siniestros. 
Durante el 2021, la Directamar publicó en el boletín estadístico del 2021 las activaciones por tipo de nave y accidente durante el año 2020 demostrando que en naves menores hubo un total de 2 naves hundidas en  la zona de Puerto Montt y un total de 29 naves menores hundidas a lo largo de todo chile, sumándole a que estamos en un país tan extenso, la zona sur es conocida por sus canales con sus extensas y rigurosas navegaciones, es por ello que en la zona de Puerto Montt también recae para ello la jurisdicción el canal Chacao. Este es un paso complicado para los navegantes, su corriente puede llegar a ser tan fuerte que incluso en el 2010 se planteó la idea de crear una central con grandes hélices submarinas que al ser movidas generaran electricidad que podría abastecer a la mitad del país, incluso Rodrigo Cienfuegos, ingeniero de la universidad Católica, encabezaba un proyecto que mediría el potencial energético del canal Chacao.
Este canal es poseedor de. Una corriente tan drástica que incluso el catamarán Tornagaleones sufrió un siniestro que siendo arrastrado por esta fue llevado contra el pilar norte del puente causando una ruptura en el casco de la nave, filtrándose así agua al interior provocando que su centro de boyantéz se viera en aumento y como resultado posterior a ello fue que su franco abordo quedara hundido en el canal.
Sin embargo en un documento se señala que previa a la maniobra de fondeo, la maquinaria de la nave pierde el control por lo que provocó que esta se golpease con la estructura por la banda de estribor de la nave sin poder salir de su posición debido a la corriente del canal. Es más, una de las fallas más comunes en las embarcaciones es que el motor deje de funcionar y esto se deba en la mayoría de los casos porque el interruptor de corte se ha desconectado, y que al momento de la inspección de la nave se aprobara su zarpe sin tener las condiciones adecuadas para la navegación.
Ante todo esto, concluimos que si bien las fallas en los motores pudo haber sido la principal razón del impacto contra el pilar no podemos dejar descartar el factor no menos importante que es la corriente del canal Chacao.
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