Escuela Naval Arturo Prat
Cátedra de Física 
Física III- LAB -1er. semestre 2020

Laboratorio: Capacitancia
Nombres integrantes:

Curso:

Puntaje obtenido:                                                           NOTA:

 
   




Objetivos: 
· Identificar la relación entre la capacitancia, el área de las placas y la separación entre ellas en un condensador de placas paralelas.   
· Observar el efecto que posee sobre los capacitores al insertar un dieléctrico entre sus placas.

Instrucciones:
· Para desarrollar las siguientes actividades debe acceder al siguiente link:
https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/capacitor-lab
· Descargar la simulación y ejecutarla en su navegador (se recomienda Chrome)
· Esta actividad es grupal (máximo 3 Cadetes)  
· La actividad debe ser desarrollada (respondida) en este mismo documento Word.
· Una vez que termine, guarde el documento en PDF con el siguiente formato para el nombre: CURSO_APELLIDO1_APELLIDO2_APELLIDO3_LABFISIII.PDF    
Ejemplo: 3D_YUKAWA_PLANCK_FEYNMAN__LABFISIII.PDF
· Plazo de entrega: al finalizar la clase.
















I.- Condensador de placas paralelas (12 puntos) 

a) En la simulación, seleccione la pestaña Introducción
b) Mantenga la distancia entre las placas en 10 mm y el área de las placas en 100 mm2. 
c) Seleccione las opciones capacidad y carga de la placa (Observará que aparecen dos gráficos de barra en la ventana principal)
d)  Varíe la diferencia de potencial del condensador entre los valores -1,5 V hasta 1,5 V. 

Responda:
1. ¿Cómo cambia (si es que cambia) la capacitancia? Explique. (4 pts)

2. ¿Cómo cambia la carga eléctrica en las placas del condensador? Explique. (4 pts)

3. Fije el voltaje de la batería en +1,5 V y desconéctela del condensador. ¿Qué sucede con la carga eléctrica en las placas del condensador? Explique (4 pts)
  
II.- Condensador de placas paralelas con dieléctrico (25 puntos) 

a) En la simulación, seleccione la pestaña Dieléctrico
b) Mantenga la distancia entre las placas en 10 mm y el área de las placas en 100 mm2. 
c) Seleccione las opciones capacidad, carga de la placa y en dieléctrico selecciones teflón. 
d) Podrá notar que el material dieléctrico es eléctricamente neutro. Desplace el material dieléctrico entre las placas del condensador. 

Responda:
1. Respecto de la carga eléctrica en las placas del condensador y la carga eléctrica en el dieléctrico ¿Qué observa? Explique (2 pts)

2. Ahora, aumente paulatinamente el voltaje de la batería ¿Qué sucede con la carga eléctrica en el condensador y en el dieléctrico? Explique    (2 pts)


3. Fije el voltaje de la batería en +1,5 V, retire el dieléctrico y desconecte la batería. (21 pts)
a. ¿Cuál es la capacitancia del condensador? Ingrese el valor en la columna C0 de la tabla 1
b. Seleccione la opción voltímetro y mida el voltaje entre las placas del condensador. Ingrese el valor obtenido en la columna V0 de la tabla 1
c. ¿Cuál es la carga eléctrica en las placas del condensador? Ingrese el valor en la columna Q0 de la tabla 1
d. Ahora inserte el dieléctrico entre las placas del condensador
e. ¿Cuál es la capacitancia del condensador con dieléctrico? Ingrese el valor en la columna Ck de la tabla 1
f. Mida el voltaje entre las placas del condensador con dieléctrico. Ingrese el valor en la columna Vk de la tabla 1
g. ¿Cuál es la carga eléctrica en las placas del condensador con dieléctrico? Ingrese el valor en la columna Qk de la tabla 1
h. Repita este procedimiento con los dieléctricos vidrio y papel.

Tabla 1

	Dieléctrico
	K 
	C0 [  ]
	V0 [  ]
	Ck [  ]
	Vk[  ]
	Q0[  ]
	Qk[  ]
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	vidrio
	

	
	
	
	
	
	



Nomenclatura
k = constante dieléctrica
C0 =capacitancia sin dieléctrico
Ck = capacitancia con dieléctrico
V0  = voltaje en el condensador antes de insertar el dieléctrico
Vk  = voltaje en el condensador despues de insertar el dieléctrico
Q0 = Carga eléctrica en el condensador antes de insertar el dieléctrico
Qk = Carga eléctrica en el condensador despues de insertar el dieléctrico


[bookmark: _GoBack]III.- Conclusión. Discuta sobre el cambio (si es que lo hace) en la capacitancia, el voltaje y la carga en el condensador despues de insertar el dieléctrico. ¿Cómo se explican estos resultados? (10 pts)





