	SONAR
	FRECUENCIA DE TX.
	ESCALAS

	PHS 36
	6,5 – 7,5 KHz.
	2, 4, 8, 12, 16, 24 o 32 Kyds.

	SQS 509
	4,8 – 5,4 – 6,0 KHz.
	Variable de 2 a 32 Kyds.

	2050
	5,5 – 6,5 – 7,5 KHz.
(7,5 KHz sólo disponible en modo 4)
	4, 8, 16, 24 y 48 Kyds.
CZ: 24-48-64 Kyds.

	S2087C
	1,2 a 1,8 KHz.
	8,7 a 140 Kyds.

	HELRAS
	1,2 a 1,5 KHz.
	1, 1.5, 2.4, 4, 6, 10, 16, 25, 40 o 60 mn.

	DICASS
	6,5 – 7,5 – 8,5 – 9,5 KHz.
	3 – 6 – 12 – 18 Kyds.

	
	
	

	Torpedo Amenaza
	Grilla a Utilizar

	Seguidor de estela (wake homing)
	1

	Filoguiado (wire guided)
	2

	Guiado autónomo (autonomous homing)
	3

	Carrera Recta (Straight Runner)
	4

	Desconocido o múltiples tipos.
	U
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	Basado en
	Demarcación
	Distancia
	Error

	H.E. de sonar remolcado
	Del H.E.
	En el centro de la zona de convergencia
	5 mn

	Buque impactado por un torpedo.
	Centrado en el buque impactado
	5mn

	Bulla de radar de SS
	De la bulla
	8 mn
	5 mn

	Fix MAE
	En la posición
	2 mn

	H.E. de torpedo.
	Del torpedo
	5 mn
	3 mn.

	Avistamiento de estela de torpedo
	Del torpedo
	3 mn
	1 mn.

	Avistamiento o pérdida contacto de Sonar /Radar
	En la posición
	0,5 mn.

	Pérdida de contacto por sonoboya activa direccional (DICASS).
	En la última posición.
	0,5 mn.

	Fix de sonoboya pasiva Direccional (DIFASS). 
	En la posición del fix.
	1 mn.

	Pérdida de contacto de sonoboya pasiva Omnidireccional (LOFAR).
	En la posición de la sonoboya pasiva.
	2 mn.

	Pérdida de contacto de sonoboya pasiva Direccional (DIFAR).
	En la última demarcación.
	2 mn
	1 mn.

	Contacto MAD
	En la posición.
	0,5 mn








	AMENAZA AMARILLA

	PLATAFORMA
	NICK
	
	RADAR
	NICK
	PLATAFORMA (asociada)

	SH-3D
	SEAKING
	
	APS 143  (V) 3
	OCEAN EYE
	SH-2G

	UH-3H
	SEAKING
	
	APS 143 B (V) 3
	OCEAN EYE
	F-60

	AB-212
	AGUSTA
	
	APS 143 C (V) 3
	OCEAN EYE
	AB-212

	B-200T
	BEECHCRAFT
	
	APS 504 (V) 2
	DUNHILL
	B-200

	F-27
	FOKKER 27
	
	SEASPRAY 7300E
	SEASPRAY
	B-200/SH-3D

	F-60
	FOKKER 60
	
	RDS-81
	LUCKY
	FOKKER 27

	M-2000
	MIRAGE
	
	TH3757
	MARLBORO
	M-2000

	MIG-29
	FULCRUM
	
	NO-19
	SLOT BACK
	MIG-29

	SUKOI 25
	FROGFOOT
	
	NO-19 ME
	TOPAZ
	MIG 29 SE

	A-37
	DRAGONFLY

	LEAJET 36-A
	LEARJET

	SH-2G
	SEASPRITE
	

	
	
	
	
	
	

	AMENAZA ROJA

	PLATAFORMA
	NICK
	
	RADAR
	NICK
	PLATAFORMA (asociada)

	SUE
	ETENDARD
	
	AGAVE
	AGAVE
	SE.

	P3-B
	ORION
	
	ANEMONE
	ANEMONE
	SEM

	S-2T
	STOOT
	
	APS 80A
	VICEROY
	P-3B

	B-200
	BEECHCRAFT
	
	APS 88
	BELMONT
	S-2T

	SH-3D
	SEAKING
	
	APS 128D
	KENT
	C-212

	AS-555
	FENNEC
	
	APS 705
	BOXER
	SH-3D

	A-4AR
	HAWK
	
	AN/APG 66 (V) 2
	CAMEL
	A-4AR

	IA-58 A
	PUCARÁ
	
	AN/APN-59B
	WINSTON
	KC-130/L100-30

	IA-63
	PAMPA
	
	APS-241
	PALLMALL
	KC-130

	BOEING 707
	BOEING
	
	RDR 1500B
	DERBY
	FENNEC

	FOKKER 27/28
	FOKKER 27/28
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	RSI
	SIGNIFICADO

	A (Seguridad Aeronaves)
	Puede ser usado si es esencial para la seguridad de las aeronaves y helicópteros.

	B (Noche)
	Puede ser usado entre el ocaso y el orto de sol.

	C (Día)
	Puede ser usado entre el orto y el ocaso de sol.

	D (Distancia)
	Puede ser usado a partir de la distancia especificada de la fuerza propia (basado en ZZ o el buque más cercano).

	E (Emisiones Esenciales)
	Puede ser usado si es esencial para el cumplimiento de la misión.

	G (Guardia)
	Buque designado de guardia puede emitir o mantener guardia en beneficio de los otros. O BGIFF.

	S (Silencio)
	No se permiten las emisiones, equipos que no puedan quedar en carga fantasma o stand by deben quedar apagados. 

	T (Salida Reducida)
	Utilizar la potencia de salida mínima que permita obtener los resultados operacionales.

	U (Transmisiones Permitidas)
	Se puede emitir si es necesario.

	X (Emisiones Especificas)
	El OTC debe especificar cuándo y qué emisor se puede usar.





a. PLANES DE HELICÓPTEROS (AERONAVES ALA ROTATORIA):
	AIRPLAN
	N° Helos
	OBJETO

	41, 42, 43
	2 o más
	Investigación en una demarcación o área pequeña.

	44
	2a4
	Pérdida de contacto o rebusca de dátum. 

	45
	1 o más
	Establecimiento de barrera.

	46
	1 o más
	Rebusca aleatoria de un área geográfica.

	47
(Left/Right)
	2
	Pérdida de contacto.

	48
	1 o más
	Rebusca rápida de alta densidad para cubrir un área no circular.

	49
	1 o más
	Rebusca en una línea de demarcación.

	50
	1 o más
	Investigar un dátum. 

	AIRPLAN
	OBJETO

	1
	Rebusca cercana para investigar en una demarcación.

	2
	Rebusca cercana para investigar un dátum o contacto.

	3
	Proveer barrera a lo largo de una línea geográfica o relativa a una Fuerza.

	4
	Rebusca de área relativa a una Fuerza.

	5
	Rebusca de área de cualquier tipo o tamaño.












a. PLANES QUE SE PUEDEN ASIGNAR A HELICÓPTEROS Y AVIONES.
	TAREAS
	HELOS/AVIONES
	HELOS CON SONAR

	Investigación en una demarcación o área pequeña. 
	1
	41, 42, 43 y 49

	Investigación de un contacto o dátum.
	2
	44, 48 y 50

	Barrera.
	3
	45

	Cortina.
	4 y5
	41, 42 y 43

	Investigación aérea.
	5
	41, 42, 43 y 46

	Contacto perdido.
	---
	47



	UNIDADES NAVALES

	GENERAL
	TIPO
	CLASE (ejemplo)

	AA
	Buque Auxiliar o Apoyo 
(non combatant)
	AGB
	Rompehielos
	Irizar

	
	
	AK
	Buque de Carga
	San Blas

	
	
	AO
	Buque Tanque
	Patagonia / Tacna

	
	
	AP
	Buque de Transporte de Personal 
	Aquiles

	
	
	AS
	Buque de Apoyo de Submarinos 
	

	
	
	ATS
	Remolcador de Alta Mar
	Irigoyen

	LL
	Buque Anfibio 
(non combatant)
	LHA
	Buque de Asalto Anfibio General
	

	
	
	LPH
	Buque de Asalto Anfibio Helicópteros
	Aldea

	
	
	LST
	Buque de Desembarco, capacidad tanques 
	Batral

	
	
	LSM
	Buque de Desembarco, mediano
	Orompello

	
	CG
	Crucero con Misiles SAM
	Ticonderoga 

	
	CV
	Portaaviones (general)
	

	
	DD
	Destructor 
	42

	
	DDG
	Destructor con Misiles SAM
	Arleigh Burke

	
	FF
	Fragata
	Lupo – Meko 360 – M – 22 – 23

	
	FFG
	Fragata con Misiles SAM
	L

	
	FS
	Corbeta
	Meko 140 – PR72 – A69

	
	PBF
	Lancha Rápida (sin ASSM)
	

	
	PHM
	Lancha Rápida (con ASSM)
	Jaguar – Saar 4

	(non combatant)
	PG
	Buque Patrullero (general)
	PSG

	
	PP
	Patrullera (general)
	LSG

	BUQUES CIVILES

	GENERAL
	TIPO
	TIPO

	TM
	Mercante
	TMB
	Buque Granelero
	TMC
	Portacontenedores

	
	
	TME
	Ro-Ro
	TMF
	Ferry

	
	
	TMO
	Buque Tanque
	TMP
	Buque de Pasajeros

	
	
	TMT
	Remolcador
	

	TU
	Pesquero
	TUF
	Pesquero Factoría
	

	Otros
	YAC
	Yate
	YFL
	Lancha

	CONTACTOS EN EVALUACIÓN

	JB
	Contacto de radar mayor no evaluado

	JE
	Contacto de radar (sin capacidad imagen) y con bulla MAE sin característica única

	JJ
	Contacto de radar no evaluado.

	JM
	Contacto de radar mediano no evaluado

	JS
	Contacto de radar pequeño no evaluado

	JV
	Buque de Guerra Mayor (> 150 mts.)

	JW
	Buque de Guerra Mediano (> 75 mts)

	JX
	Buque de Guerra Menor (< 75 mts)
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	TIPO DE FRAGATAS

	MEKO 360

	N°
	NOMBRE
	MISILES SAM
	ARM. ASW
	MISILES SUPERFICIE
	ARMAMENTO SUPERFICIE
	RADAR REB
	R.C.F.
	RADAR NAV.
	SONAR
	MAE
	CHAFF
	JAMMER
	HELO

	10
	ALTE. BROWN
	> 2 L/CUAD
ASPIDE 1A (10,8MN)
	> 2 TLT X3 
ILAS-3
(TP A244S)
	> 8 EXOCET MM-40 BL.I (39MN)
	> 1MS 127/54 OM. 
[S:(M) 25  (E)17]
[A:(M)11  (E)9,4]
> 4MD 40/70 BB.  
 [S:(M) 13,5  (E)5,8]
[A:(M) 9,4   (E)4,3]
> 2 MS 20 mm
	> 1 DA-08 (F)
	> 1 WM-25 (I) [5"-40/70]
> 1 STIR 180 (I/K) [Sistema Albatr]
> 2 LIROD-8 (K) 
[40/70]
	> ZW-06 (I)
> DECCA 1226 (I)
	ATLAS ASO-80
	SPHINX 
(D-J)
	> 2 LANZ. SCLAR "C Y D" (E-J)
	> JAMMER SCIMITAR (I-J)
	> FENNEC O SH3D
> HANGAR SOLO FENNEC

	11
	LA ARGENTINA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	SARANDI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TIPO DE CORBETA

	MEKO 140

	N°
	NOMBRE
	MISILES SAM
	ARM ASW
	MISILES SUPERFICIE
	ARMAMENTO SUPERFICIE
	RADAR REB
	R.C.F.
	RADAR NAV.
	SONAR
	MAE
	CHAFF
	JAMMER
	HELO

	41
	ESPORA
	NO TIENE
	> 2 TLT X3 
ILAS-3
(TP A244S)
	> 4 EXOCET MM-38
(21,6 MN)
	> 1 MS 127/54 OM. 
[S:(M) 25  (E)17]
[A:(M) 11 (E)9,4]
> 2 MD 40/70 BB.   
[S:(M) 13,5  (E)5,8]
[A:(M) 9,4    (E)4,3]
> 2 MS 12,7 mm
	> 1 DA-05 (E/F) sin IFF
	> 1 WM-22 (I) [76/40mm]
> 2 LIROD-8 (K) [40mm/76]
	> DECCA 1226 (I)
	ATLAS ASO-4/21
	RQN-3B 
(D-J)
	DAGAIE "D, S, e IR" (H-J)
	TQN-2X (I-J)
	FENNEC SIN HANGAR

	42
	ROSALES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	SPIRO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	PARKER
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	FENNEC CON HANGAR

	45
	ROBINSON
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NO TIENE
	

	46
	GÓMEZ ROCA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NO TIENE
	

	TIPO DE LANCHA

	JAGUAR II

	N°
	NOMBRE
	MISILES SAM
	ARM ASW
	MISILES SUPERFICIE
	ARMAMENTO SUPERFICIE
	RADAR REB
	R.C.F.
	RADAR NAV.
	SONAR
	MAE
	CHAFF
	JAMMER
	HELO

	85
	INTRÉPIDA
	NO TIENE
	NO TIENE
	> 2 EXOCET MM-38 (21,6 MN)
	> 1 MS 76/62 OM. 
[S:(M) 16,2  (E)10,8]
[A:(M) 10,8 (E)6,5]
> 1 MS 40/70 BB.   
[S:(M) 13,5  (E)5,8]
[A:(M) 9,4    (E)4,3]
> 1 MS 12,7 mm
	NO TIENE
	> 1 WM-22 (I) [76]
	> DECCA 1226 (I)
	NO TIENE
	RACAL RDL-1BC (E-J)
	NO TIENE
	NO TIENE
	NO

	86
	INDÓMITA
	
	
	NO TIENE
	
	
	
	
	
	NO TIENE
	
	
	




	TIPO DE FRAGATAS

	LUPO PERUANAS

	N°
	NOMBRE
	MISILES SAM
	ARM. ASW
	MISILES SUPERFICIE
	ARMAMENTO SUPERFICIE
	RADAR REB
	R.C.F.
	RADAR NAVEGACIÓN
	SONAR
	MAE
	CHAFF
	HELO

	53
	GRAU
	> 1 L/OCT ASPIDE 1A (10,8MN)
	ILAS III (MK44)
	4 EXOCET MM-40 BL.III (97MN)
	> 1MS 127/54 OM. 
[S:(M) 25  (E)17]
[A:(M)11  (E)9,4]
> 2MD 40/70 BB.
[S:(M) 13,5  (E)5,8]
[A:(M) 9,4   (E)4,3]
> 2 MS .50 MM
	> 1 RAN 10S (F)
> 1 RAN-11 L/X (D e I)
	> 2 RTN 10XP (I) [5"]
> 2 RTN-12X SIRIO (J) [ASPIDE]
> 2 RTN-20XP (J) [40/70]
	DECCA BM-250, RACAL, RAYTHEON Y SPERRY (TODOS BANDA I)
	EDO-610 E (P)
(6 - 7 - 8)
KHZ
	QHAWAX (D-J)
	> 2 LANZ. SCLAR "C Y D" (E-J)
> JAMMER ELT-311 
(H-J)
	> 01 AB-212 /  SH-2G

	54
	MARIATEGUI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TIPO DE FRAGATAS

	LUPO ITALIANAS

	N°
	NOMBRE
	MISILES SAM
	ARM ASW
	MISILES SUPERFICIE
	ARMAMENTO SUPERFICIE
	RADAR REB
	R.C.F.
	RADAR NAVEGACIÓN
	SONAR
	MAE
	CHAFF
	HELO

	55
	AGUIRRE
	> 1 L/OCT ASPIDE 1A (10,8MN)
	> 2 TLT X3 MK.32
(TP MK-46)
	4 EXOCET MM-40 BL.III (97MN)
	> 1MS 127/54 OM. 
[S:(M) 25  (E) 17]
[A:(M) 11 (E) 9,4]
> 2MD 40/70 BB.   
[S:(M) 13,5  (E) 5,8]
[A:(M) 9,4    (E) 4,3]
> 2 MS 20 MM
	> RAN-10S (F) 
[IFF SOLO AGUIRRE]
> KRONOS (G)
> SPQ-2F (D e I)
	> 1 RTN-10XP (I) [5"]
> 2 RTN-20XP (J) [40/70]
> 1 MK-95 (I y J) [ASP]
> 2 MIRAS C.F. ÓPTICAS
	SPN 748V (I) / SPERRY (I) / VISION MASTER (I)
	RAYTHEON DE1160B 
(6,7 - 7,5 - 8,4)
KHZ
	NO TIENE
	> 2 LANZ. SCLAR "C y D" (E-J)
> MASS "S y D"
(I-J)
	> 01 AB-212 / SH-2G
> SH-3D SOLO EMERG

	57
	BOLOGNESI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	PALACIOS
	
	
	8 OTOMAT MK.2 BL.IV (97 MN)
	
	> RAN-10S (F) [CON IFF]
> SPQ-2F (D e I)
	
	
	
	
	> 2 LANZ. SCLAR "C y D" (E-J)
	

	58
	QUIÑONES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






	TIPO DE CORBETA

	PR - 72

	N°
	NOMBRE
	MISILES SAM
	ARM ASW
	MISILES SUPERFICIE
	ARMAMENTO SUPERFICIE
	RADAR REB
	R.C.F.
	RADAR NAVEGACIÓN
	SONAR
	MAE
	CHAFF
	HELO

	22
	SANTILLANA
	NO TIENE
	NO TIENE
	4 EXOCET MM-38  (21,6MN)
	> 1 MS 76/62 OM 
[S:(M) 16,2 (E) 10,8]
[A:(M) 10,8 (E) 6,5]
> 1 MD 40/70 BB 
[S:(M) 13,5 (E) 5,8]
[A:(S) 9,4 (E) 4,3]
> 2 MS 12,7mm  
[S:(S) 2000 (E) 1200]
[A:(M) 1400 (E) 600]
	> TRITON II (G)
	> CASTOR II (I)
> MIRA OPTR. PANDA
	> DECCA 1226 (I)
	NO TIENE
	QHAWAX (D-J)
	NO TIENE
	NO TIENE

	23
	DE LOS HEROS
	
	
	
	
	
	
	
	
	SANDERS SR-200P
(D-J)
	
	

	24
	HERRERA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	SANCHEZ CARRIÓN
	
	
	
	
	
	
	
	
	QHAWAX (D-J)
	
	

	TIPO DE CORBETA

	POHANG

	N°
	NOMBRE
	MISILES SAM
	ARM ASW
	MISILES SUPERFICIE
	ARMAMENTO SUPERFICIE
	RADAR REB
	R.C.F.
	RADAR NAVEGACIÓN
	SONAR
	MAE
	CHAFF
	HELO

	28 
	GUISE
	NO TIENE
	> 2 TLT X3 MK.32
(TP MK-46)
	NO TIENE
	> 2 MS 76/62 OM 
[S:(M) 16,2 (E) 10,8]
[A:(M) 10,8 (E) 6,5]
> 2 MD 40/70 BB 
[S:(M) 13,5 (E) 5,8]
[A:(S) 9,4 (E) 4,3]
> 2 MS 12,7mm  
[S:(S) 2000 (E) 1200]
[A:(M) 1400 (E) 600]
> 02 7,62
	> RAYTHEON SPS-64
(I-F)
	> WM-28 (I)
> DIRECTOR LIROD (LASER)
	> DECCA 1226 (I)
	NO TIENE
	GOLD STAR
(E-J)
	02 SRBOC MK-36
	[bookmark: _GoBack]NO TIENE

	 27
	FERRE
	
	
	
	> 1 MS 76/62 OM 
[S:(M) 16,2 (E) 10,8]
[A:(M) 10,8 (E) 6,5]
> 2 MD EMERLEC 30 mm.
> 2 RIELES BBA A/S
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TABLA 5-8. METODOS DE DESIGNACION DESDE TRU

METODO MEDIO DATOS DEL BLANCO OBSERVACIONES
| Demarcacion/Distancia desde la | ¢ MFU debe mantener
ALFA FONIA : : contacto de radar con la
TRU
TRU
1 LINK | Link Imagen u 11 si se dispone Hgl‘}eg‘“‘ enlace TRU —
Demarcacién/Distancia desde
A | FONIA unidad indicada 1.En  B-2-1-A, unidad
¢ Punto de Referencia de indicada debe estar en
B | FONIA
Computador pantalla de la MFU
BRAVO 1 [C | FONIA | Punto de Referencia ordenado (link o radar)
2 <+ | Grillao Punto de Referencia | 2. En B-2-1-B, el punto de
D | FONIA PPy . . y
Geogrifico referencia  estd  fijo
| HRP (Helicopter Reference geograficamente y debe
E | FONIA Point) ser actualizado cada 15
2 FONIA Coordenadas Geogrificas (Lat.— min.
Long.)
3 LINK | Winplotter Sélo uso nacional
1. Puede ser empleado
) Demarcacién/Distancia desd cuando la MFU no tiene
CHARLIE FONfA | pemreacionbistancia desde ala TRU en su radar.
MFU .
2.No apropiado para
ataques miiltiples.
1 LINK Cuando la TRU mantiene
DELTA 2 FONIA Demarcacion desde la TRU ;laﬂ}j::nco por sensores
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