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INSTRUCCIONES: Seleccionar la alternativa que Ud. crea la correcta justificándola.
SITUACIÓN :Ud. tiene que navegar en un velero con vela mayor y foque, del punto A al punto B. El viento inicial con el que empieza la navegación es la flecha 1. A mitad del trayecto el viento rola en la dirección de la flecha 2.
1.- Del dibujo anterior, ¿Cuál es el rumbo del viento para la navegación con el viento 1?
	a.- Ceñida
	b.- Popa
	c.- Cuadra o través 	
	d.- Aleta o a un largo
2.- Del dibujo anterior, ¿Cuál es el rumbo del viento para la navegación con el viento 2?
	a.- Ceñida1
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	b.- Aproado
	c.- Cuadra o través
	d.- Aleta o a un largo
3.- ¿Cómo sería la trayectoria del velero desde el punto A al B?
a.- La trayectoria 1 inicialmente y después la trayectoria 3
b.- Sólo la trayectoria 1
c.- La trayectoria 3 inicialmente y después la 2.
d.- La trayectoria 1 inicialmente y después la 2.

JUSTIFICACIÓN


1. ES CUADRA O TRAVÉS, debido a que durante la trayectoria en el punto A el velero recibe el viento por estribor formando un ángulo de entre los 80° y los 110°.

2. ES CEÑIDA, ya que el viento se desplaza hacia el cuadrante frontal, formando un ángulo de 30°, y así generar una ceñida apretada, lo que permite tener las velas bien cazadas con el objetivo de seguir la trayectoria. 

3. [bookmark: _GoBack]ES LA TRAYECTORIA 1 INICIALMENTE Y DESPUÉS LA 2, porque en primera instancia el velero va recto, pero al momento de encontrarse con el viento 1 este comienza a desplazarse hacia el costado de babor. Durante este recorrido se orza el velero con el objetivo de acercar la proa a la dirección del viento, y de esta forma, desplazar el velero diagonalmente hacia el punto B. Luego, en la trayectoria 2, el viento rola hacia la dirección de la flecha 2, haciendo que la embarcación navegue a ceñir, lo que produce movimientos zig zag, virando de estribor a babor, con el fin de tener una mayor eficiencia durante la navegación.
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