El Titanic contaba con 20 botes salvavidas, en total en ellos había espacio para 1178 personas en el caso que todos se llenaran, sin embargo, al momento del hundimiento habían 2224 personas a bordo. La capacidad del buque contando a los pasajeros y tripulación era de 3327.
14 de las 20 embarcaciones eran de madera con 9,1 metros de eslora, 2,77 metros de manga, un calado de 1,2 metros con una capacidad de 18,55 m³. Estos estaban diseñados para transportar a 65 personas.  
V = L x B x C  x cb
V = 9.1 x 2.77 x 1.2 x 0.6
V = 18.14 [metros cubicos]
Cantidad de personas permitidas → V/X = 18.14/0.283 = 64 personas

Otros 4 eran botes plegables Engelhardt. Tenían unas dimensiones de 8,36 metros de eslora, 2,4 metros de manga y 0,91 metros de calado. Estos tenían una capacidad de 10,66 m³ y podían transportar a 47 personas.
V = 8.36 x 2.4 x 0.91 x 0.6
V = 10.15 [metros cubicos]
Cantidad de personas permitidas → V/X = 10.15/0.283 = 38 personas
Los últimos 2 botes eran chinchorros de madera con 7,67 metros de eslora, 2,1 metros de manga, 0,91 metros de calado y una capacidad de 9,1 m³ . Estos podían transportar un total de 40 personas
V = 7.67 x 2.1 x 0.91 x 9.1
V = 8.79 [metros cubicos]
Cantidad de personas permitidas → V/X = 8.79/0.283 = 31.06 personas

Conclusión final: Tomando cuenta que en el titanic iban 2.223 personas a bordo y las embarcaciones menores abarcaban tras el cálculo tan solo 1110 personas solo alcanzaba para embarcar en estas la mitad de ellas.[image: ][image: ]
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