TAREA DE NÁUTICA
El velero
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INSTRUCCIONES: Seleccionar la alternativa que Ud. crea la correcta justificándola.
SITUACIÓN :Ud. tiene que navegar en un velero con vela mayor y foque, del punto A al punto B. El viento inicial con el que empieza la navegación es la flecha 1. A mitad del trayecto el viento rola en la dirección de la flecha 2.
1.- Del dibujo anterior, ¿Cuál es el rumbo del viento para la navegación con el viento 1?
	a.- Ceñida
	b.- Popa
	c.- Cuadra o través
	d.- Aleta o a un largo
Respuesta: El Viento 1 durante la navegación, del dibujo anterior, viene a barlovento por la
banda de estribor de manera perpendicular a la embarcación ,Con la proa de la embarcación en
dirección al punto B; posición inicial navegando o zarpando desde el punto A


2.- Del dibujo anterior, ¿Cuál es el rumbo del viento para la navegación con el viento 2?
	a.- Ceñida1
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	b.- Aproado
	c.- Cuadra o través
	d.- Aleta o a un largo

respuesta: El viento 2 durante la navegación vendría eventualmente por una de las amuras a
proa de la embarcación. Esto se debe a que, considerando los antecedentes de la trayectoria del
velero (Navegando desde el punto inicial A hacia B; con rola del viento 1 al viento 2 en la mitad del
trayecto), en ningún caso orientaría su proa directamente hacia el punto B, es decir, para efectos
de la navegación (un comandante con pericia) no permitiría que las velas permanecieran
flameando manteniendo la proa hacia barlovento cuando su destino se encuentra en esa misma
dirección. De manera que, la embarcación llevaría una navegación ceñida al momento de recibir el
viento 2.

3.- ¿Cómo sería la trayectoria del velero desde el punto A al B?
a.- La trayectoria 1 inicialmente y después la trayectoria 3
b.- Sólo la trayectoria 1
c.- La trayectoria 3 inicialmente y después la 2.
d.- La trayectoria 1 inicialmente y después la 2.


Respuesta : La embarcación en un punto inicial A recibiría el viento a barlovento por la banda de
estribor, a la Cuadra. De modo que la manera más eficiente de navegar sería virando a babor y
orzar la embarcación en dirección al viento, a efecto de que el viento a barlovento provenga desde
la aleta de estribor; ubicando la caña a sotavento, llevando la dirección de la proa a babor con tal
de que la dirección del velero mantenga su curso hacía el punto de destino B y aprovechando la
navegación a un largo
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