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Instrucciones: 
Buscar en Internet cuantos botes salvavidas tenía a bordo el Titanic cuando se hundió. 
Verificar a cuántos pasajeros era posible rescatar si cada bote hubiese sido llenado a su capacidad completa.
Compare los datos de pasajeros obtenido y verifique si dicho valor corresponde con el procedimiento de certificación especificado en el reglamento SOLAS y visto en clases.
Emita sus conclusiones.
El trabajo puede ser desarrollado en grupo, pero la entrega es individual y original.
Desarrollo:
El Transatlántico “RMS Titanic” se hundió la noche del 14 al 15 de abril de 1912, y en ese momento contaba con 20 botes salvavidas de tres modelos distintos. Contaba con 14 embarcaciones de madera de con el casco trincado con una capacidad para 65 personas; 2 chinchorros de madera con capacidad para 40 personas; y 4 botes plegables “Engelhardt” con capacidad de 47 personas.
Con las embarcaciones menores anteriormente nombradas, se hace un total de 1.178 personas que podrían salvarse en caso de emergencia. Es necesario destacar que al momento de su hundimiento viajaban 2.224 personas a bordo. Sin embargo, su capacidad máxima de pasajeros y tripulación eran 3.327 personas. Es decir, si hubiera estado al tope de su capacidad, sólo un tercio de las personas podrían haber hecho uso de los botes salvavidas. Y en el hundimiento, sólo la mitad podría haberse salvado con las embarcaciones de emergencia.
Verificación de capacidad: se determina mediante la ecuación 
[Núm. Máx. de personas]=[Volumen de capacidad de la embarcación en m3]/[“x” dependiendo de eslora de la embarcación en m*] 
*“x”será 0,283 para un bote de 7,3 m de eslora o superior y de 0,96 para uno de 4,9 m.
1. Embarcación de madera de casco trincado con capacidad de 18,55[m3] y 9,1[m] de eslora: 18,55/0,283= 63 personas.
2. Chinchorro de madera con capacidad de 9,1[m3] y de 7,67[m] de eslora. 9,1/0,283= 32 personas.
3. Botes Plegables “Engelhardt” con capacidad de 10,66 [m3] y de 8,36[m] de eslora: 10,66/0,283= 37 personas.
En comparación con la capacidad sacada de internet, todos los botes salvavidas tienen menos capacidad de la que se indica. Por lo que al hacer el calculo da una capacidad total de 1.094 personas. Tiene una diferencia de 104 personas que podrían ser embarcadas en los botes.
La versión vigente del Convenio SOLAS es de 1974, en el que se indica que los buques de pasajeros deben contar con botes salvavidas para al menos el 50% de los pasajeros embarcados. 
En conclusión, en un cálculo simple, la mitad de los pasajeros y tripulación eran 1.112 personas, por lo que con los cálculos hechos no cumpliría la norma SOLAS de 1974. Sin embargo, el “Titanic” se hundió en 1912 y la normativa en ese momento, indicaba que los buques de 10.000 Toneladas o más, debían contar con 16 botes salvavidas (no especificaba capacidad) y el Transatlántico contaba con 20, por lo que si cumplía la norma. Como reflexión personal, creo que aun así, el “Titanic” estaba cerca de cumplir la normativa vigente en la actualidad, por lo que estaban avanzados para haberse hundido hace más de 50 años del convenio actual.

