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ESCUELA NAVAL “ARTURO PRAT”                                                      

                               FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS Y APLICADAS


            CÁTEDRA DE FÍSICA Y MECÁNICA TÉCNICA                           

Actividad Práctica N° 6
RECTIFICACIÓN DE UNA CURVA EXPONENCIAL

CIRCUITO RC (DESCARGA DEL CONDENSADOR)  
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IMPORTANTE: 

Lo más recomendable es que usted tome nota de cada uno de los procedimientos del laboratorio y de todos los datos que le sea posible medir, independiente de si estos están registrados en un archivo computacional.

El cuidado de los materiales e instrumentos es de su responsabilidad. 
En la actividad práctica, comprométase con usted mismo y con sus compañeros, en el registro de mediciones correctas.
Por razones de evitar la pérdida de los datos experimentales, cada integrante del grupo debe registrarlos en su cuaderno con el propósito de evitar no disponer de ellos si algún integrante del grupo se encuentra ausente en una sesión en que ellos se requieran
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INFORME DE LABORATORIO
	.I.- IDENTIFICACIÓN

	-NOMBRE DE LA EXPERIENCIA:


	- IDENTIFICACIÓN DEL GRUPO:                                            - CURSO:__________

1.- ______________________________________________________

2.- ______________________________________________________

3- _______________________________________________________

4.- _____________________________________________________

	




Objetivos:


Representar gráficamente los datos experimentales para la obtención de la relación funcional entre las variables involucradas. 


Obtener la relación funcional entre las variables.


Estudiar el comportamiento de la corriente eléctrica y el voltaje en un circuito RC de corriente directa.





1.- INTRODUCCIÓN


Cuando un capacitor es cargado a través de una resistencia por una fuente de voltaje constante, el voltaje a través del capacitor y del resistor cambia exponencialmente en el tiempo.�
�


FIGURA 1�
�
De la misma manera, cuando el capacitor se descarga a través de la resistencia, los voltajes decaen exponencialmente. �
��
�
La tasa en que el capacitor se carga o se descarga puede ser caracterizada por la constante de tiempo τ = RC Cuando se carga, RC es el tiempo que requiere el capacitor para incrementar su voltaje desde 0 V hasta 0,632 veces el voltaje de la fuente. 


� EMBED Equation.DSMT4  ���


Similarmente, cuando se descarga, RC es el tiempo que demora en decaer a 0,368V












































MÉTODO EXPERIMENTAL 


2. PREVIO: 


Lea atentamente esta guía.


Observe la figura, e identifique las variables que intervendrán en la parte experimental.  	


3. MATERIALES


1 Protoboard


1 Condensador


2 Resistencias


3 Jumpers de conexión 


1 Fuente de poder regulable (o batería)


1 Multitester


1 Alicate de punta


4. PROCEDIMIENTO 


Experiencia 1: Descarga de un condensador y constante de tiempo


Elija una de las resistencias para formar el circuito de la figura 1. Mida y registre su valor (2 puntos)


   	 R1 =_______  


Registre el valor del condensador (2 puntos)


    	C =________   


¿Cuál es la constante de tiempo de esta combinación R1C? (3 puntos)


τ1 =__________


Monte el circuito de la figura 1, utilizando el protoboard. No conecte la fuente de poder.


�
� INCLUDEPICTURE "http://cabresto.com.mx/wp-content/uploads/2012/08/082812_1935_SabasquePro25.gif" \* MERGEFORMATINET ����
�
f) Con el multitester, prepárese para medir la diferencia de potencial: 


Usted encontrará en el multitester un selector, en cual deberá ubicarlo en la magnitud Física que medirá, en este caso diferencia de potencial (voltaje continuo).


Para hacer la conexión, debe insertar el cable conector negro en la entrada COM, y el conector rojo en la entrada V (voltaje) �
� INCLUDEPICTURE "https://pedroplipi.files.wordpress.com/2014/08/2.png?w=376&h=259" \* MERGEFORMATINET ����
�









g) Con el multitester mida la diferencia de potencial de la fuente de poder, la que debe estar configurada en 6V.


V0 = ________


h) Conecte con “caimanes” el voltímetro, en el condensador, de manera que usted pueda medir la diferencia de potencial del condensador.


i) Conecte la fuente de poder, enciéndala.


j) Al conectar la fuente de poder usted observará que el condensador comienza a cargarse, por lo tanto cuando usted mire el voltímetro verá cuánto voltaje tiene el condensador en la medida que se carga; cuando el voltaje deje de aumentar, anote este voltaje e indíquelo, como: (2 puntos)


V0 = ______________


k) Este voltaje V0 es el voltaje en el tiempo t = 0 [s]; por lo tanto cuando haya ocurrido esto desconecte la fuente del condensador y comience a medir voltaje de descarga, a cada intervalo de tiempo.


l) Confeccione una tabla de datos V(t) (registre 20 datos) (10 puntos)
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Experiencia 2: Análisis del gráfico y rectificación


a) Grafique V(t), utilizando Microsoft Excel, seleccionando un gráfico de dispersión (XY) (10 puntos)


b) Rectifique la curva obtenida por medio de logaritmo natural: (10 puntos)
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c) Escriba la ecuación que modela el fenómeno estudiado ( 4 puntos)


Modelo analítico rectificado: 











d) Escriba la relación funcional entre las variables originales del experimento V y t (2 puntos)   





Modelo empírico:











5. Análisis de resultados


¿Qué puede decir de la variación del potencial eléctrico del condensador en los primeros 20 segundos respecto a los últimos 20 segundos medidos? Intente una explicación a su respuesta. (5 puntos)
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Nota:
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