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	ESCUELA NAVAL “ARTURO PRAT”
ESTABILIDAD Y ESTIBA.

Capacidad botes salvavidas Titanic.
K. Curutchet U. 

Para comenzar debemos saber porque es tan importante este barco, el RMS Titanic fue un trasatlántico Británico, que para esos años fue el barco más grande de transporte de pasajeros, el cual se hundió en la madrugada del 15 de abril de 1912 tras chocar con iceberg.
Cabe mencionar que portaba solo 20 botes salvavidas para poder salvar a 1178 pasajeros, un poco más del 50% del total de personas que transportaba entre pasajeros y tripulación.
El naufragio del Titanic dejo un elevado número de víctimas, de un total de 2224 personas solo se pudieron salvar 712 personas, tras esto en 1914 se implementaron importantes mejoras en la seguridad marítima y se creó el Convenio internacional para la seguridad en la vida humana en el mar el SOLAS. 
Este convenio rige hasta el día de hoy, el cual, incluye normas en el ámbito de aplicación, inspección y reconocimientos del buque, de los dispositivos de salvamento, como los son botes salvavidas, chalecos salvavidas, etc.
Analizando los botes salvavidas que poseía el Titanic, evidenciamos que poseía tres tipos, los cuales los describiremos uno por uno:

· 14 Botes de madera: 9,1 metros de largo
             2,77 metros de ancho
            1,2 metros de calado
                                            Capacidad para 65 personas.

· 2 Botes Chinchorros: 7,67 metros de largo 
             2,10 metros de ancho
            0,91 metros de calado
            Capacidad para 40 personas.

· 4 Botes Plegables     : 8,36 metros de largo 
              2,40 metros de ancho
             0,91 metros de calado
             Capacidad para 47 personas.

Las capacidades de los tres tipos de botes son con el reglamento vigente de 1912, antes de ser creado el SOLAS.
Haciendo los cálculos respectivos el Titanic poseía 20 botes salvavidas para poder salvar 1178 personas y solo se pudieron salvar a 712 personas, ya que, no se llenaron los botes salvavidas en esta catástrofe, dejando fuera a 466 personas que se pudieron haber salvado.
Ahora analizaremos si la capacidad que tenían estos botes cumple con la certificación del reglamento del SOLAS.
Para poder hacer estos cálculos debemos definir lo siguiente:
V: Capacidad cubica del bote en m3 (Largo x Ancho x Calado x Cb)
X: 0,283 para botes de 7,3 metros de eslora o superior (volumen de cada persona en m3).
Cb: 0,6 (valor específico para este tipo de embarcación)
V/X Coeficiente para certificar el número máximo de personas por embarcación.

Botes de madera: 
V: 18,15m3
X: 0,283
Número de personas por bote: 64 personas.
Botes Chinchorros:
V: 8,8m3
X: 0,283
Número de personas por bote: 31 personas.
Botes Plegables:
V: 10,96m3
X: 0,283
Número de personas por bote: 39 personas.
Total de pasajeros que se pudieron salvar con el vigente reglamento SOLAS es de 1114 personas.
Teniendo las evidencias de los cálculos realizados notamos una diferencia entre la capacidad que tenían los botes salvavidas respecto al reglamento de 1912 con el reglamento que rige hoy en día, esta diferencia es de 1 persona por bote en los de madera, de 9 personas en los botes chinchorros y de 8 personas en los botes plegables, lo que hace una diferencia en total de 64 personas.
Podemos concluir que el reglamento vigente hoy en día (SOLAS) nos permite determinar la capacidad con claridad de cada bote salvavidas y que tiene una pequeña diferencia con el reglamento en la época del Titanic y que se acerca a la certificación de lo vigente hoy en día. 
Cabe mencionar que aun así el Titanic no poseía los botes salvavidas necesarios para poder salvar a todos los pasajeros, solo llevaban un poco más de la mitad y tampoco existía experiencia necesaria para este tipo de catástrofe, para poder actuar de una manera adecuada y no competer los errores que se cometieron, como uno muy claro que fue no llenar a su capacidad totalidad los buques salvavidas.
Esta experiencia sirvió a nivel mundial para poder preocuparse más por la seguridad en la mar y proveer de conocimientos para este tipo de catástrofes.
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