1- Pesando el casco en la balanza, porque al ser una maqueta es lo más accesible, pensando en que sea una balanza exacta 
2- La más aplicable a la vida real es calculando el volumen sumergido para calcular la fuerza de empuje y el desplazamiento, ya que es muy difícil llevar a la práctica subir a un buque de verdad a una balanza, o colocarlo en un recipiente para medir la cantidad de agua que desplaza
3- Fuerza de boyantes es igual a densidad del fluido por la aceleración de gravedad y el volumen del fluido desplazado

4- Técnicamente si, ya que la fuerza de boyantes es igual a la densidad del fluido por la aceleración de gravedad y el volumen del fluido desplazado

5- 1: La suma (resultante) de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual a cero.    2: La suma (resultante) de todos los momentos que actúan en un cuerpo es igual a cero.

6- Desplazamiento = (densidad) × (gravedad) × (volumen de agua)

7- En equilibrio estático, Desplazamiento = Fuerza de boyantes

8- AL FINAL

9- Verticalmente – Quilla – (KB/posición vertical – CF/posición centro de flotación desde la quilla)

Transversalmente – Línea de crujía – (TCB/posición transversal de CB – TCF/posición centro de flotación desde línea de crujía)
[bookmark: _GoBack]Longitudinalmente – Cuaderna maestra – (LCB/posición longitudinal de CB – LCF/posición centro de flotación desde cuaderna maestra)


10- AL FINAL

11- A que siempre estará en el centroide del plano de agua, lo que significa que su ubicación vertical está siempre en el plano del agua
12- Cuando la masa que se le agrega a una embarcación hace que supere la densidad del fluido en el que flota, para que sea paralelo la masa debe ser puesta en el centro de flotación.
13- En el centro de flotación, ya que es el punto pivote de la nave mientras esta flotando.
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