[bookmark: _MailOriginal]Una simulación con 02 FFG Adelaide y 02 FF23 para protección de un HVU, crea en otra hoja una simulación de 01 FFG Adelaide y 01 FF23 para protección de un HVU. Considera las unidades en formación con la disposición más óptima de acuerdo al cálculo de Excel, además del HVU en el sector 0. Para el resultado de la simulación usa la fotografía adjunta sin considerar a los INNER AEW CICRLE, FOWARD CAP SATION CIRCLE, REAR CAP STATION AREA ni AEW. El resultado arrójalo utilizando como referencia la fotografía
Crea un excel con lo siguiente: 
1. Considera los siguientes escenarios:
0. [bookmark: _GoBack]Misilero entre 5 y 8 milla nauticas con una altura de 30 pies
0. Aeronaves entre 10.000 y 20.000 pies
1. P y K son una FFG Adelaide
1. B y D son una FF M
1. C es una FF23
1. Unidades FFG Adelaide con capacidad de 32 ESSM y 40 SM-2
1. Unidades FF23 con 32 Sea Ceptor
1. Distancia de lanzamiento de SM-2 de 60 millas nauticas para aviones volando entre 10.000 y 20.000 pies
1. Distancia de lanzamiento de ESSM de 25 millas nauticas para aviones volando a 5.000 pies hasta 1.000 pies
1. Distancia de lanzamiento de Sea Ceptor de 12 millas nauticas para aviones volando a 5.000 pies hasta 1.000 pies
1. Distancia de lanzamiento para Sea Ceptor contra un misil entre 7 y 10 millas nauticas
1. Distancia de lanzamiento para ESSM contra un misil entre 7 y 10 millas nauticas
1. Restricciones para proteger un HVU para una FFG Adelaide con ESSM con un máximo alejamiento del HVU de 5.000 yardas
1. Restricciones para proteger a un HVU para una FF23 con Sea Ceptor con un máximo de alejamiento de 2.000 yardas
1. Capacidad de detectar un misil de superficie entre 5 y 8 milla nauticas volando a 30 pies
1. Las FFG Adelaide capacidad máxima para enfrentamiento de misiles de superficie enemigos es de 2 por cada Radar de Control de Fuego
1. FFG Adelaide tienen 2 Radar de Control de Fuego
1. FF23 con capacidad máxima para enfrentamiento de misiles de superficie enemigos es de 16 misiles
1. Utiliza parámetros aleatorios para detección por las unidades FFG Adelaide y FF23 de misiles de superficie enemigos entre 3 y 10 millas nauticas 
1. Emplea también parámetros que se puedan modificar con color amarillo con lo siguiente:
18. Cantidad de unidades FF23
18. Cantidad de unidades FFG Adelaide
18. Altura de misiles
18. Altura de aeronaves
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Maximum range arcs of fire are
shown for 10 mile SRWS and
20 mile MRMS. The MRMS
may also be ASW ships.

Long Range Missile Sysiem — over 50 mies
Medum Range Missile System — 10 10 50 mies

Short Range Weapons System — under 50 mies.





