Banco de preguntas para prueba de conocimientos Guerra Interna


I. Boletines:

1. Señale las comunicaciones mandatorias con las que debe contar el “Command Advisor” y su Team, describiendo cada una de estas (Boletín SS.AA. N°1).

· CA – IBC: Hot Line para comunicaciones directas IBC con CA.

· “Command Open Line” (COL): Permite al CA mantenerse al tanto de la situación táctica y participar de SITREPS tácticos.
· 
· Comunicaciones IBO: “Damage Control Hot Line”, mantención de panorama Guerra Interna.

· Comunicaciones con la WSB: Comunicaciones CAA con WSB.

2. ¿Qué es el “Command Aim” y de que elementos se compone? (Boletín SS.AA. N°1).

Debe plasmar lo que el Comandante quiere de su Buque para apoyar el cumplimiento de la misión, debe ser comprensible por todos los miembros de la dotación. Se compone de Objetivo, panorama prioritario y velocidad requerida.


3. Desarrolle 02 ejemplos de “Command Aim” (Boletín SS.AA. N°1).

· “Dar protección A/A al petrolero Araucano en su tránsito al puerto de Iquique, a una velocidad de hasta 21 nudos, panorama prioritario el aéreo”. (combate).

· “Dar protección anti-misil cercana al LSDH Aldea, panorama prioritario el aéreo, velocidad requerida 23 nudos” (combate).

4. Indique SITREP completo de Guerra Interna que se da al Mando de acuerdo con el “Internal Battle Timeline” (BRd 2170(1) o secuencia post impacto (Boletín SS.AA. N°1).

· Cumplo/ No cumplo “Command Aim”.

· Velocidad/ Gobierno/ Estabilidad Verde/ Amarillo/ Rojo.

· Incidentes más relevantes de Control de Averías, Ingeniería, Electricidad y SS.AA. (sólo los más relevantes ¡No todo!).

· TOP 3 recomendado, incluido ETBOL.

· Status de “Blanket Search”.

· Heridos, con respectivo “Triage”.

· Cumplo/ No cumplo “Command Aim”.

5. Señale 03 errores comunes en la ejecución de “State One Preps” (Boletín SS.AA. N°3):

Ejemplos:

· Nuevos equipos o sistemas no cuentan con preparativos de Estado 1 (tarjetas no actualizadas).
· No se efectúa prueba de comunicaciones entre controles.
· WSB no cuenta con lista de chequeo o documentación técnica de apoyo.

II. Preguntas Cap. 38.

1. Explique el concepto de ETBOL Y TTNR.

· ETBOL: Acrónimo ingles de “ESTIMATED TIME BACK ON LINE” entregado por el personal de mantenedores en un formato de 4 dígitos (12:30) el cual se aplica cuando se tiene certeza del tiempo que se va demorar en llevar el equipo nuevamente a la línea incluyendo las pruebas minisocs. Este tiempo solo puede ser entregado y modificado por los mantenedores.

· TTNR: Acrónimo ingles de “TIME TO NEXT REPORT” entregado por el personal de mantenedores en un formato de 4 dígitos (12:30), el cual se aplica cuando no se encuentra la causa de la falla y se debe investigar el tiempo necesario para entregar un ETBOL.

2. Indique los puestos que se deben cubrir en la WSB en estado 1.

DWEO (OIC) / DM Armas / DM Sensores / Coordinador El / IBO / MC / Logístico / Mensajero.

3. Indique cual debe ser la posición del CA y su team en estado 1 y estado 3.

· En estado 1 debe estar posicionado en la CIC.

· En estado 3 normalmente debe estar en el puente. (donde cubra el comandante)

4. Indique quienes pertenecen al team CA.

CA – CAA- ORM- IBO

5. Indique  la función del MANPOWER CONTROLER (MC).

· Se constituye en la WSB para controlar y monitorear a los mantenedores.

· Debe conocer en todo momento la ubicación y estado del personal de SS.AA.

· Asesorar en cuanto al despliegue de mantenedores en la recuperación de equipos en  cumplimiento del Command Aim.

· Trabajar en forma coordinada con los DMs con el objetivo de verificar el estado y ubicación de WRP posterior al impacto.

· Informar a los mantenedores la ocurrencia de incidentes de CRA en sus cercanías que pueden afectar al personal y  equipos.

6. Explique el concepto  ZULU+.
Este concepto se aplica cuando la reparación de un equipo depende de la mano de obra o la entrega de repuesto por una persona externa a los mantenedores.

7. Explique cuál es la importancia del Command Stateboard.

· El Command Stateboard, es una herramienta que puede ser utilizada para controlar el estado de los equipos y crear un panorama de daños. Es mandatorio que esté actualizado y en sintonía  en todos sus controles con el objetivo de  formular prioridades de reparación para presentárselas al mando., además, es de fácil acceso para el comandante, debe ser portátil para evacuar el departamento en caso de un incidente, todos los equipos deben estar registrados con una numeración lógica (line number).

III. Preguntas Cap. 20 

1. Describa los siguientes puntos de control (Art 2001):

· SOTI: Localización actual del incidente, este está bajo el control del Lider de la partida de ataque.

· FCP (Forward Control Point): Localización del Jefe de escena, por donde se ingresa a las SOTI.
2. Indique las acciones que debe realizar la persona que descubre un incendio. (Art. 2005)
. 
· Dar la “Vocal Alarm” hasta que la emergencia sea dada por Mc.

· Atacar la emergencia con los medios disponibles hasta ser relevado por personal de la PAI.

· Brifear al Jefe de Escena del tipo de incendio, foco del incendio y si hay personal atrapado.

· Ser escoltado al HQ1 y brifear al Oficial de guardia

3. ¿Cuándo se puede utilizar una copla “Y” en el armado de mangueras para atacar un incendio? (Art 2007, párrafo i, Punto (1)).
Se puede utilizar una copla “Y” para conectar una línea de ataque con una línea de contención desde una misma estación de incendio.

4. ¿Cuánto es el tiempo de duración de un tarro de Foam d 20LTs al usar un pitón FB5X? (Art 2007, párrafo j, Punto (3)).

60 Segundos.

5. Indique el procedimiento de la partida de Acción Inmediata al informar una emergencia abordo. (Art.2008).

02 integrantes de la PAI se dirigen a la SOTI, el primero con 01 extintor de CO2, el segundo con 01 extintor de AFFF, los otros 2 integrantes se equipan con equipo de respiración y se dirigen a la SOTI, llevando extintores, objeto relevar a los integrantes de la PAI que se encuentran atacando el incendio.

6. Indique las 2 tareas principales que debe realizar la partida de ataque al inicio de un incendio. (Art 2009, párrafo a.).

· Equiparse lo más rápido posible con tenida completa de incendio, y dirigirse a la SOTI.

· Coordinar, reunir y llevar a la SOTI todos los elementos necesarios para continuar con el ataque Constante y agresivo.

7. ¿Cuántas personas puede controlar un Ba Controller? (Art .2010, párrafo “b”.)

Puede controlar hasta 10 personas.



8. Indique el asesoramiento del especialista de SS.AA. al oficial de guardia en una emergencia en puerto. (Art 2021).

· Seguridad de SS.BB y explosivos.

· Movimiento de munición.

· Sistemas de extinción de incendio de SS.BB.s.

· Seguridad de equipos de SS.AA.

· Comunicaciones externas e internas.

9. Según la organización de Emergencias abordo, indique a que personal pertenece las siguientes chaquetillas (Art. 2023):

· Chaquetilla Roja	:	Partida de Ataque.

· Chaquetilla Amarilla	:	Controlador BA.

· Chaquetilla Azul	:	Partida de Contención.

· Chaquetilla Verde	:	Aislamiento Eléctrico.

· Chaquetilla Café	:	Control llaves.


IV. Preguntas Cap. 21

1. Describa cuales son las primeras acciones que debe realizar si encuentra un incendio a bordo? (Art 2105):

· Dar la alarma a viva voz hasta que la emergencia salga por Mc.

· Atacar la emergencia con los elementos necesarios que se encuentren en el sector hasta ser relevado por personal de la PAI.

· Entregar novedades al Jefe de Escena referente al tipo de incendio, que es lo que se está quemando y si hay personal atrapado.

· Ser escoltado al HQ1 y entregar novedades al oficial de guardia para luego der llevado a la enfermería objeto verificar si presenta algún daño.

2. ¿Sobre quién recae la decisión de inundar una SS.BB bajo la modalidad de sistema manual? (Anexo 21G  Punto (4)).

Con un sistema manual, la decisión de rociar y/o inundar una SS.BB la responsabilidad de hacerlo recae en el MEO o el OOD quien, si el tiempo lo permite, debe consultar al Mando y a la WSB. 

3. Que precauciones debe tener una persona que realiza contención en una SS.BB  que posea sistema de extinción de incendio con bulbos de cuarzo. (Anexo 21G  Punto (7)).

Si la contención se lleva a cabo en una SS.BB con sistema automático de extinción de incendio con bulbo de cuarzo, la persona que se encuentra en el interior de la SS.BB debe contar con equipo de respiración, ya que de activarse el sistema de rociado genera una alta presión en cuanto a la dispersión de partículas de agua pulverizada provocando que el departamento sea inhabitable.

4. Indique que información debe contener una KILL KARDS. (Anexo 21J, párrafo 3.).

· Diagrama del sector, indicando los departamentos adyacentes, y consideraciones especiales en caso de existir.
· Equipos, Poderes, Servicios, y riesgos en caso de existir. 
· La presencia de cualquier estructura que no sea acero dulce, por ejemplo, aluminio o melamina.
· Todo tipo de existencia de equipamiento para extinción de incendios.
· Puntos de control para sistema TMS en caso que el departamento se encuentre adyacente a espacios de máquinas, o a las descargas y/o aspiraciones de estas.



V. Preguntas NORENT SS.AA.

1. ¿A quién corresponde la siguiente responsabilidad según la NORENT N°1 de SS.AA.?
 “Será el responsable del control de la ejecución y uso de los procedimientos SHIPHAZ efectuados durante su guardia, velando que el personal no trabaje en zonas o efectúe actividades peligrosas sin haber efectuado las medidas de seguridad indicadas en el tablero SHIPHAZ”.

El Oficial de Guardia (Puerto o Mar).

2. ¿Qué significa ETBOL  y quienes lo dan? NORENT N° 3.

· ETBOL: Acrónimo ingles de “ESTIMATED TIME BACK ON LINE” entregado por el personal de mantenedores en un formato de 4 dígitos (12:30) el cual se aplica cuando se tiene certeza del tiempo que se va demorar en llevar el equipo nuevamente a la línea incluyendo las pruebas minisocs. Este tiempo solo puede ser entregado y modificado por los mantenedores

3. ¿A qué concepto corresponde la siguiente definición según la NORETN N° 3 SS.AA.?
“En caso de que no se pueda progresar en la reparación de un defecto, debido a la imposibilidad de acceder a un lugar o necesidad imperiosa de un repuesto u otro problema ajeno a la capacidad de manejo del mantenedor”.

ZULU + XX



VI. Preguntas Cap. 2.

1. Indique tres obligaciones del MEO en la Guerra Interna.

· Tomar el control General del HQ1/SCC en Estado 1 y durante las emergencias en Estado 2 y 3 como “Controlador de la Guerra Interna” (IBC).

· Reaccionar al Command Aim (objetivo del comandante).

· Coordinar las actividades y dar prioridades y dirección al Team de la SCC.

· Autorizar el uso de sistemas fijos no automáticos de extinción de incendios e inundaciones.

· Capacitar a todo el personal de la unidad en métodos de extinción de incendios.

2. ¿Quién controla las actividades del Team de Reparaciones en la WSB?

El DWEO “DEPUTY WEAPON ENGINEER OFFICER” / OIC.

3. Indique tres obligaciones del WEO.

· Asumir como Asesor del mando (Command Advisor) en combate y en emergencias en estado 2 y 3.

· Entrenamiento del Team de Reparaciones de Armas (WRT).

· Desempeñarse como oficial de Seguridad Radiológica.

· Mantiene la integridad y operación de los sistemas fijos de extinción de incendios del departamento. (SS.BB.)

· La custodia y mantenimiento de los medios de extinción de incendios de la cubierta de vuelo sin destacamento abordo.

4. Indique tres obligaciones del Command Advisor (CA).

· Determinar las prioridades de reparación de los equipos del mando y en coordinación con el PWO recomendar el cambio de estas prioridades dependiendo de la situación táctica y magnitud de los daños sufridos.

· Mantener informado al mando en consulta con el MEO (IBC) y XO (Rover) de la extensión  de daños en el casco, la propulsión y sistemas auxiliares que afectan la capacidad del buque.

· Controlar la identidad, el número y la ubicación de los heridos y víctimas.

· Supervisar y monitorear el estado de los sensores, armas, comunicaciones, sistemas de data y todos los servicios de apoyo de acuerdo a la situación táctica y factores materiales.

VII. Preguntas Cap. 8

1. ¿Por quién es apoyado el comandante dentro de una guerra interna y donde se encuentran?

· WEO (CA) en la CIC.

· MEO (IBC) en el HQ1/SCC.

2. Nombre 4 funciones esenciales dentro de su comunicación por línea directa del WEO y MEO. 

· Monitorear continuamente el panorama de los daños y evaluar las implicancias.

· Mantener una relación cercana entre sí, manteniéndose conscientes de los problemas internos y del panorama exterior.

· Establecer y revisar las prioridades acordadas para los equipos de reparación de daños que maximizarán el logro del objetivo del comandante.

· Discutir y acordar solicitudes de reasignación del manpower, buscando aprobación del comandante según sea necesario.

3. Represente el esquema del COMMAND TEAM.
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4. ¿Cuáles son las tareas del Command Advisor (WEO)?

· Asesorar al Comandante a librar la batalla externa e interna.

· Seguir el objetivo del comandante para determinar los equipos y prioridades de reparación.

· Deben entregar el panorama de la batalla interna al Comandante mediante sesiones informativas estructuradas periódicas.
· Monitorear el desempeño de armas, sensores, comunicaciones, manejo de datos de los sistemas y sus servicios de apoyo, teniendo en cuenta operador, táctico y factores materiales.
 
· Debé mantener informado al Comandante de todos los cambios significativos que puedan afectar la capacidad operativa del buque.


5. ¿Qué es el “COMMAND HUDDLE”?

Es una herramienta de evaluación que el IBC puede utilizar en el HQ1 y DWEO (OIC) en la WSB y sus principales asesores. Su propósito es determinar si el objetivo del comandante puede ser sostenido, para asignar prioridades de incidentes en apoyo de la misma y centrar la gestión de estas prioridades y dura entre 2 a 3 minutos.

6. [image: ]Mediante un diagrama represente Cronología de la batalla interna.



















7. Explique el procedimiento FLASH y nombre 4 ocasiones en que se utiliza.

El procedimiento FLASH está diseñado para llamar la atención urgente de los asesores del comandante. Como tal debe usarse con moderación. Todos los Directores deben reconocer los informes FLASH; si el reporte flash no es escuchado o recibido deben repetirse.

· Un incidente 'Crítico' o 'Significativo'.

· Informe de situación de un incidente 'crítico' o 'significativo', especialmente cuando la situación es deteriorándose.

· Cambio en el objetivo del comandante o prioridades amplias del incidente.

· Sistema o equipo clave restaurado o vuelto a poner en línea.

8.  ¿Qué utiliza el Command Advisor, para la recopilación de información en la CIC?

· Command State Board.

· Un tablero de incidentes, que refleja el tablero en HQ1.

· Un Command Briefing Board, esta es una placa portátil que permite al WEO llevar un escrito conciso al Comandante.

·  Un tablero de estado de accidente esto es para indicar el nombre, tasa, ubicación, posición y tipo de lesión de todas las víctimas. Este tablero debe tener una cubierta para proteger la información.
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