ESCUELA NAVAL “ARTURO PRAT”
C.U.C.
Asignatura: Sistemas de Ingeniería
Evaluación: Turbinas a gas
Nombre: ___________________________
Curso: ___________________________
Fecha: ___________________________
Puntaje Total: 59 puntos
Sección I: Selección Múltiple
(2 punto c/u — marque solo una alternativa correcta)
1. ¿Cuál es el principal componente encargado de aumentar la presión del aire en una turbina a gas?
A) Cámara de combustión
B) Turbina
C) Compresor
D) Intercambiador de calor 
2. En el ciclo de funcionamiento de una turbina a gas, el orden correcto es:
A) Combustión → Compresión → Expansión → Escape
B) Compresión → Combustión → Expansión → Escape
C) Expansión → Compresión → Combustión → Escape
D) Compresión → Expansión → Combustión → Escape 
3. ¿Cuál es el principio termodinámico en que se basa la turbina a gas?
A) Ciclo Rankine
B) Ciclo Brayton
C) Ciclo Otto
D) Ciclo Diesel 
4. ¿Qué componente transforma la energía de los gases en trabajo mecánico?
A) Compresor
B) Cámara de combustión
C) Turbina
D) Difusor 
5. Una ventaja de las turbinas a gas en buques de guerra es:
A) Bajo consumo a carga parcial
B) Alta eficiencia a bajas revoluciones
C) Alta relación potencia/peso
D) Bajo costo de mantenimiento 
6. Una desventaja importante de las turbinas a gas es:
A) Bajo nivel de ruido
B) Alto consumo de combustible a cargas parciales
C) Baja potencia específica
D) Operación simple 
7. ¿Qué tipo de compresor es más común en turbinas navales modernas?
A) Centrífugo
B) Axial
C) Alternativo
D) Radial 
8. En el contexto naval, las turbinas a gas son comúnmente utilizadas en:
A) Sistemas de propulsión de media y alta velocidad
B) Propulsión principal
C) Sistemas eléctricos de a bordo
D) Sistema de propulsión auxiliar
9. ¿Qué sistema combina motores diésel y turbinas a gas, en qué Unidad de combate de utiliza?
A) CODAG
B) COGEN
C) HVAC
D) CODLAG
10. ¿Cuál es una característica clave de las turbinas utilizadas en la Armada de Chile?
A) Operación a baja temperatura
B) Uso exclusivo en buques de medio y gran tamaño
C) Alta capacidad de respuesta y aceleración
D) Funcionamiento con AVCAT 
Sección II: Verdadero o Falso
(2 punto c/u — justifique las falsas)
1. ___ La turbina a gas requiere un fluido de trabajo en estado líquido. 
2. ___ El aire se comprime antes de entrar a la cámara de combustión. 
3. ___ Las turbinas a gas tienen mayor eficiencia que motores diésel en todo régimen. 
4. ___ Las turbinas a gas permiten arranques rápidos en comparación con sistemas     convencionales. 
5. ___ En buques de guerra, la velocidad de respuesta es un factor crítico. 
6. ___ Las turbinas a gas no requieren mantenimiento especializado. 
7. ___ El combustible se quema a presión constante en la cámara de combustión. 

Sección III: Desarrollo
(Responda de forma clara y fundamentada. Considerar escribir con letra para humanos)
(5 punto c/u)
1. Explique el funcionamiento de una turbina a gas, describiendo cada una de sus etapas principales y el rol de sus componentes. 
2. Compare las ventajas y desventajas de las turbinas a gas respecto a motores diésel, considerando su aplicación en sistemas navales, considerando comparar 4 puntos.
3. Describa los principales tipos de configuraciones de propulsión naval que utilizan turbinas a gas, indicar que Unidad lo utiliza y modelo de la turbina.
4. Analice por qué la Armada de Chile utiliza turbinas a gas en algunas de sus unidades, considerando factores operacionales, estratégicos y técnicos. 
5. Mencione 4 ventajas y 4 desventajas de las turbinas a gas.

Sección IV: misceláneos, conocimiento de un futuro Oficial de la Armada.
(1 punto c/u)
Indique que significan las siguientes siglas:
· A.S.A.P:
· N.L.T.:
· I.B.C.:
· W.E.O.
· M.E.O.:
· M.H.Q.:
· H.Q.:
¿Quién o quiénes son los Command Rover a bordo de una Unidad de combate?
