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Origen y evolución de los contenedores
El transporte en contenedores surge para agilizar la carga y descarga, reducir pérdidas y aprovechar mejor el espacio.
Con el tiempo, los buques pasaron de cargueros convencionales a portacontenedores celulares, con guías interiores y cubierta reforzada.
Hoy existen buques como el Verónica B (1.256 TEU) hasta gigantes ULCV de más de 20 000 TEU, con tecnología avanzada y espacios para reefers.

[bookmark: _GoBack]Tipos de contenedores y sus usos
 Dry Van / High Cube: carga seca general.
  Open Top: para carga sobredimensionada.
  Flat Rack: maquinaria o vehículos pesados.
  Reefer: productos refrigerados.
  Tank: líquidos y químicos.
  Pallet Wide y Jaulas: carga especial o animales.
.



Identificación de un contenedor
Cada contenedor se identifica por el código ISO 6346, que incluye:
4 letras: propietario (ej. MAEU), 6 números: número de serie, 1 dígito de control. Además, lleva el código de tipo, peso bruto, tara y advertencias (ej. mercancías peligrosas).




Accidentes por mala estiba o trinca
El PPT menciona que una mala estiba, trinca defectuosa o exceso de peso puede provocar:
Caídas de contenedores al mar, Daños estructurales al buque, Incendios o explosiones por carga mal declarada, Pérdida de estabilidad.
Ejemplos conocidos (fuera del buque) incluyen el MOL Comfort y el Maersk Honam

 Apreciación personal sobre el futuro
El uso del contenedor seguirá creciendo con:
Automatización de estiba y trinca, Contenedores inteligentes con sensores, Buques más grandes y eficientes, Mayor control y regulación en seguridad y mercancías peligrosas.





