TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
1.- Indique a qué se debió el problema de reposición de combustible, cómo les afectó en su grado de actividad (nivel de operaciones con sus buques) y cómo lo enfrentaron.
El problema de combustible que tuvo la Royal Navy se debió por el alza del precio de este en el año 2007, provocando que su eficiencia bajase en un 20%. La solución que tomaron para afrontar esta situación sin tener un aumento de presupuesto fue principalmente en limpieza tanto del casco como la hélice, además se implementó el uso de pinturas con el fin eliminar los elementos que se adhieren al casco (Se eliminan a cierta velocidad), las llamadas pinturas Anti-fouling
2.- Indique cuáles fueron las medidas específicas que adoptaron y cuáles fueron sus resultados.
Dentro de las principales medidas específicas que adoptó la Royal Navy fue el uso de las pinturas Anti-fouling. Esta medida fue la más eficaz debido a que se preocupó de la reducción de ensuciamiento, es decir limpiar y prevenir que el casco se ensucie con materiales del medio marino. Un ejemplo fue que con la pintura de silicona un buque estuvo un periodo de 7 años sin entrar a reparaciones. 
Otra medida fue disminuir el desplazamiento. Lograr esto en un buque de la escuadra es complicado disminuirlo ya que a lo largo del tiempo se van actualizando y modernizando, sin embargo, lograron disminuirlo en un 10%, reduciendo la potencia en el eje en 10%.
3.- Finalmente indique cuáles de estas medidas fueron adoptadas por la Institución, indicando en qué buques las habría implementado (Para esta respuesta considere también a las Unidades marítimas) Basta con que nombre un tipo de buque dónde se haya implementado.
[bookmark: _GoBack]En Chile, específicamente en la Fragatas tipo 23, se utilizó las pinturas anti-fouling las que no solucionaron completamente el problema debido a que se requiere una velocidad mínima para que la pintura empiece a producir su efecto. Además, que el tiempo navegando que tienen estos buques no es el suficiente comparado con el tiempo que tiene en puerto, por lo que la cantidad de suciedad que tiene el casco no logra eliminarse por completo cuando salen a navegar.
