ESCUELA NAVAL “A. PRAT”

Cátedra de Física

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA

Cadete: __________________________ N° _________  curso:_________________

Es su obligación leer los contenidos entregados en el “Manual de Laboratorio” y de desarrollar los ejercicios propuestos en cada capítulo. La prueba incluye los contenidos de los capítulos 1, 2 y 3.- Los ejercicios entregados en estas hojas son complementarios a la actividad realizada en clases y los ejercicios propuestos en el “Manual de Laboratorio”.
Algunas constantes o equivalencias.

1[MN] = 1.852[m] =1,852[km]

1[h] = 60[min] = 3600[s]
1[in] = 1[plg] =2,54[cm]

1[yd] = 0,914[m]


1[lb] = 453,592[g]

1[ya] = 0,91[m] 
1[lb-fuerza] = 1[pounds-force per square inch] =1[psi] = 6.894,76[Pa] 
Preguntas tipo V/F.

Cada una de las preguntas corresponde a una aseveración de la cual usted deberá indicar si es verdadera (V) o falsa (F) según lo que diga la teoría u otro razonamiento lógico. En ambos casos, justifique su respuesta. 

1 )  ( ___ )   El dígito indica la posición de un carácter dentro de un número.
2 )  ( ___ )   N=4,56 corresponde a una magnitud física.
3 )  ( ___ )   Al aproximar c=457,350 a la cifra de la centésima, resulta c=458,40.

4 )  ( ___ )   El número p=7,  puede provenir del número p=7,03257 o de p=6,9967

5 )  ( ___ )   El número m=0,0045700 tiene 5 cifras significativas.
6 )  ( ___ )   Al sumar las cantidades 45,689 y 36,1937 se obtiene 81,883.-

7 )  ( ___ )   El número d=4567,8902[mm] en notación ingenieril es d=4,6[m].

8 )  ( ___ )   Una cantidad física tiene magnitud y unidad de medida.
9 )  ( ___ )   G=4 es una magnitud física.

10 )  ( ___ )   Las unidades: metro, gramo y segundo, son las unidades fundamentales del sistema MKS.

11 )  ( ___ )   Las cifras significativas incluyen todas las cifras exactas y una incierta.
12 )  ( ___ )   Para sumar magnitudes, considerando cifras significativas, deben igualarse las unidades de medida y aproximar a la mayor cantidad de decimales.

13 )  ( ___ )   El error en un grupo de mediciones no significa que esté mala la experiencia.
14 )  ( ___ )   Si se mide con una regla subdividida en milímetros, el error corresponde a la posición de las décimas de milímetro.

15 )  ( ___ )   Cuando se mide una sola vez, el error se determina como la mitad de la menor subdivisión del instrumento utilizado.

16 )  ( ___ )   La desviación estándar informa sobre representa la variación en los valores de una variable.
Preguntas de desarrollo:
Cada respuesta a la pregunta debe contener una lista de datos, transformación a la unidades de medida requeridas, escribir ecuación a usar, obtener solución teórica cuando corresponda, valorar (reemplazar datos) y escribir respuesta.
1) Escriba el factor multiplicador de los prefijos indicados y su símbolo:
	Prefijo
	Factor
	Símbolo

	Nano
	
	

	Femto
	
	

	Exa
	
	


2) Escriba la magnitud dada en las formas: notación científica (NC), notación ingenieril (NI), orden de magnitud (OM).
a) A=234,6925[m]. En NC: A=


NI: A= 


OM: A=
b) B=15,005[m].     En NC: B=


NI: B= 


OM: B=

c) C=0,000568[m]. En NC: C=


NI: C= 


OM: C=

3) Ocupando el “método del uno conveniente”, efectuar las transformaciones de unidades indicadas:
a) T = 0,64[m/s2] a [km/h2].

b) R = 23,56[yd/h2] a [m/s2].

c) C = 0,256[MN/h] a [km/min].

d) D = 12.459,36[mm/s2] a [m/min2]

e) F = 2[kg m /s2] a [g cm / min2].

4) Determine el orden de magnitud (OM) de las siguientes magnitudes:
a) T = 0,064[s2].

b) R = 23899987,56[km].

c) C =10000,256[min].

d) D = 152020459,36[m].

e) F = 2393715096,78[min2].

f) Efectuar primero la operación ocupando los valores anteriores y determinar OM: 

i) T·R2=
ii) C/T=

5) Determine la dimensión de cada magnitud dada en los dos problemas anteriores.
6) En algunas experiencias efectuadas se ha encontrado que existe una relación entre algunas variables. Determine la relación entre las variables indicadas:
a) La variable S[m/s·kg] depende  de D[cm/s] y W[g2].    (Resp.: S α D W0,5)
b) H[kg/m] depende de B[g·cm] y G[m/s2].

c) W[kg/s2] depende de Q[kg2 /(m·min)], F[s/kg] y G[m/h].

7) Escriba una diferencia entre preciso y exacto.
8) En cada caso, indicar la cantidad de cifras significativas y menor subdivisión del instrumento de medida:

a) 25,78[kg].


b) 937280,35[cm]. 

c) 0,00391647[km].

d) 35,89[h]
9) Efectuar la operatoria indicada considerando cifras significativas.
a) A = 34,67[m] + 527,983[cm] + 0,0138[km]

b) B = 52,77[s] + 73,3[min] -0,04[h]

c) C = (33,22[h]) (246,8[min])

d) D = (594,8[s] / (2,76[min])

10) Un elemento oscilante efectúa una vuelta cada 0,35[s].¿En cuántas horas efectuará cinco mil setecientos cuarenta y ocho oscilaciones?
11) Con una regla subdividida en milímetros, se toman las siguientes mediciones: 3,45[cm] ; 3,46[cm]; 3,43[cm]; 3,45[cm]; 3,46[cm];3,36[cm];3,45[cm].  Determine el valor medio y su respectivo error.
12) Con un cronómetro, subdividido en décimas de segundo, se tomaron las siguientes mediciones: 8,98[s]; 8,94[s]; 8,99[s]; 8,94[s]; 8,93[s]; 8,95[s]; 8,94[s]; 8,97[s]; 8,95[s]; 8,96[s]; 8,94[s]; 8,95[s]; 8,94[s].  Determine el valor medio con su desviación estándar.
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA PARA PRUEBA 1 DE FIS I 2017            


