INCENDIO EN PUERTO
INUNDACIÓN EN PUERTO

· ODG EN HQ1 TODOS LOS REPORTES A ESTE CONTROL, CAPERUZAS EN [DESCANSO / ACCIÓN]
· 3 x [EJERCICIO / EMERGENCIA] 3 x [ALARMA DE… / INCENDIO] EN __________, M/LOC “____ - ____ - ____ - ____”, PARTIDA DE SERVICIO: PARTIDA DE_____________, GRUPO DE CONTENCIÓN: PASAR PARTIDA DE CENTRO, PERSONAL DISPONIBLE: _____________, PERSONAL AJENO AL BUQUE: DESEMBARCAR.
PRIORIDAD: VERIFICAR ALARMA / ATAQUE CONTINUO Y AGRESIVO
PRIORIDAD PARA JEFE DE CONTENCIÓN: CARA_________, [EJERCICIO / EMERGENCIA].

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SECUENCIA
· COMEX __________
· PAI		      ASAP
· PAI BA	      2 MIN
· CONT. PRIMARIA     3 MIN
· PART. ATAQUE 	      8 MIN
· DPTO. CONTENIDO 10 MIN

ALARMA [ATAQUE CONTINUO Y AGRESIVO/CONTENCIÓN] CONTENIDO
NO HAY FOCOS REBUSCA EXTINGUIDO GDIA REIGN ACLARADO DE HUMO

· 1) INCENDIO EN ________________________
· 2) PUERTA [ABIERTA / CERRADA] (**prioridad OOD: ataque / contención**).
· 3) FCP EN CUB ___, SECTOR ____, MARCA DE LOC “_____- _____- ____ - _____”
· 4) LÍMITE DE HUMO [EN/BAJO] CUB ____ ENTRE CUADERNAS “_____” Y “_____”REPORTE ROVER
· VTO REL…
· PARTE DISPONIBLES…
· PARTE AFÍN…
· PARTE NO AFÍN…
· ¿100% NO DOT. EN EL MOLO?
· LLAMAR: FELINO – CO – XO
· SITREP HERIDO


· INCENDIO CLASE _______
· ¿SS.BB. COMPROMETIDA?________
· ¿PERSONAL ATRAPADO? ________
· RUTA SEGURA PARA PARTIDA DE ATAQUE ____________ (**Part. Serv.  FCP**)
· RUTA DE AIRE FRESCO__________ (**FCP  Cubierta Exterior**)

· RAMAL DE INCENDIO DEBRIEF PERSONA QUEENCONTRÓ INCENDIO
· 1. LUGAR DEL INCIDENTE
· 2. PUERTA ABIERTA/CERRADA 
· 3. QUÉ SE QUEMA 
· 4. QUIÉN ATACA Y CON QUÉ 
· 5. PELIGROS EN EL DPTO
· 6. HERIDOS 
· 7. EFECTUÓ ALGÚN AISLAMIENTO
· 8. NECESITA 1ROS AUXILIOS?

· PODER DE A BORDO
· AISLAMIENTO ELÉCTRICO PRIMARIO________ (**230 Volt o superior en la SOTI**)
· AUTORIZADO A ATACAR CON AGUA.
· AISLAMIENTO ELÉCTRICO SECUNDARIO_________ (**Informar sector aislado**)
(** 0 Volt o superior en SOTI + 230 Volt o superior en contención**)
· ¿AISLAMIENTOS ELÉCTRICOS BAJO 230 VOLT EN CONTENCIÓN?
· AISLAMIENTO VENTILACIÓN
· AISLAMIENTO MECÁNICO
· CRASH STOP
CHEQUEO RE-ENTRADA
· 1. JEFE DE ESCENA LISTO
· 2. CONTENCIÓN ESTABLECIDA
· 3. CRASH STOP
· 4. Pº RAMAL INCENDIO
· 5. AISLAMIENTOS
· MECÁNICO
· ELÉCTRICO
· VENTILACIÓN
-------------------------------------------
· **AUTORIZAR RE-ENTRADA
· **NUEVA FCP Y LÍMITE HUMO

· CONTENCIÓN: SUP___   INF___   BB___   EB___   PROA____   POPA____
(**Cara más peligrosa 3 min**)
(**Contención 100% 10 min**) HORA_______

· ¿QUIÉN ENCONTRÓ EL INCENDIO? 

· * DE SER NECESARIO: BA DUMP_____ BA CHARGE_____ FOAM DUMP______

· INCENDIO EXTINGUIDO
· GUARDIA DE REIGNICIÓN_________,
· TIEMPO DE TRABAJO __ __ :__ __

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHEQUEOS ACLARADO HUMO
· BQ AL COSTADO
· VIENTO RELATIVO
· ACLARAR PERSONAL EN CUBIERTA
· VERIFICAR EFECTIVO
· MANDO APRUEBA
----------------------------------------
· CENTINELA/CARTEL/LUZ PARA LÍMITE DE HUMO

	ACLARADO DE HUMO
	FASE LIMPIA
	FASE SUCIA
	COMUNICAR

	ABRIR


(QUIÉN EJECUTA)
	
	
	

	CERRAR


(QUIÉN EJECUTA)
	
	
	

	PONER EN SERV.


(QUIÉN EJECUTA)
	
	
	



· PRIMER GOLPE: NLT 8 MINUTOS, PERSONAL CON EQUIPO RESP. DENTRO SOTI / VENIA ODG.
· SEGUNDO GOLPE: DSP 5 MINUTOS, DEPTO CERRADO, SIN PERSONAL INTERIOR, CRASH STOP Y AISLAMIENTO PRIMARIO (MEC, ELEC Y VENT) / VENIA ODG.

[bookmark: _GoBack]
· ODG EN HQ1 TODOS LOS REPORTES A ESTE CONTROL.
· POLÍTICA DE CAPERUZAS: EN DESCANSO / ACCIÓN.
· 3 x [EJERCICIO / EMERGENCIA] 3 x [ALARMA DE / INUNDACIÓN] EN _________, M/LOC “____ - ____ - ____ - ____”.
· PARTIDA DE SERVICIO: PARTIDA DE_____________.
· GRUPO DE CONTENCIÓN: PASAR PARTIDA DE CENTRO.
· PERSONAL DISPONIBLE: CUBIERTA DE VUELO.
· PERSONAL EN CUBIERTAS INFERIORES: ACLARAR.
· PERSONAL AJENO AL BUQUE: DESEMBARCAR.
PRIORIDAD: VERIFICAR ALARMA / AISLAMIENTO ELÉCTRICO PRIMARIO / ATAQUE CONTINUO Y AGRESIVO.
PRIORIDAD PARA JEFE DE CONTENCIÓN: ASEGURAR DEPTOS ADYACENTES [EJERCICIO / EMERGENCIA].
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HQ-1ICR
· INUNDACIÓN EN ___________
· LIBRE / LENTA
· CONTAMINADA / NO CONTAMINADA
· NIVEL CRÍTICO _____ (V>230) / NIVEL DE AGUA _______
· NECESIDAD DE AISLAMIENTOS ELÉCTRICOS
· TENDENCIA SUBE / BAJA / SE MANTIENE
· DIMENSIONES ______ / DISTANCIA A WL _______
· ESTADO OBTURANDO / SE GANA O PIERDE /_________
ROVER
· PARTE DISPONIBLES ______
· ¿EDUCTORES/BOMBAS?
· ¿ABRIR DEPTOS ADYACENTES?
· ACLARADO DE CUB. INFERIORES
· ¿100% NO DOT. EN EL MOLO?
· LLAMAR: FELINO – CO
· HERIDO
· PARTE AFÍN ____ NO AFÍN ____
· BRIEFING
SECUENCIA
· COMEX __________
· PAI		      ASAP
· PAI BA	      2 MIN
· PART. ATAQUE 	      


· PRESIÓN RAMAL DE INCENDIO
· CRASH STOP
· CHECK LIST Y KILL CARD
· PODER DE A BORDO
· AISLAMIENTO ELÉCTRICO
· ¿IMPACTO EN SISTEMAS ESENCIALES?
· SISTEMAS DE ACHIQUE FIJOS / PORTÁTILES
· CONSIDERAR POLÍTICA MARPOL
· AISLAMIENTO VENTILACIÓN
· AISLAMIENTO MECÁNICO
· ¿IMPACTO EN ESTABILIDAD?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FCP / SOTI
· UBICACIÓN
· ¿HERIDOS O PERSONAL ATRAPADO? ________
· PRIORIDAD _______
· FUENTE INUNDACIÓN: CIRCUITO / COSTADO / ESTANQUE
· LÍMITE DE INUNDACIÓN: __________DEBRIEF PERSONA QUE DESCUBRIÓ
· LUGAR DEL INCIDENTE
· ORIGEN INUNDACIÓN
· QUIÉN ATACA Y CON QUÉ 
· PELIGROS
· HERIDOS 
· ¿NECESITA 1ROS AUXILIOS?

· ICO INUNDACIÓN CONTAMINADA:
· DESCARGAR FOAM (2 TARROS)
· CAPERUZAS
· DETECTOR DE GASES
· ACCIONES TOMADAS / SE GANA / SE PIERDE
· ¿QUIÉN DESCUBRIÓ?
· MATERIAL CRA DISPONIBLE: EDUCTORES _______ / BOMBAS ________
· DEPTOS ADYACENTES
· ¿ABIERTOS?
· ¿DEFORMACIONES / GRIETAS / ROTURAS?  REFORZAR / ETTR ______
· APUNTALAMIENTO / ETTR ______ / GUARDIA DE APUNTALAMIENTO __________
· INUNDACIÓN CONTENIDA ______
· ACHIQUE / ETTR ______
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

