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Preguntas optimización de combustible Royal Navy
1) Indique a que se debió el problema de reposición de combustible, cómo les afectó en su grado de actividad (nivel de operación con sus buques) y como lo enfrentaron:
El problema se debió a la gran alza en el precio del combustible utilizado por las fuerzas, por lo que compraban la misma cantidad de combustible por mayor precio, hecho que es muy desfavorable si hablamos de la economización de los recursos monetarios para darles un uso óptimo con toda la fuerza. Esto provocó en particular dos cosas: la primera y más obvia es la disminución de las operaciones en la armada, y la segunda, que generó más beneficios para la armada, fue la creación de instituciones dedicadas a la optimización del combustible, implementando métodos innovadores para reducir las resistencias de los cascos y todo lo que esto involucra.

2) Indique cuáles fueron las medidas específicas que adoptaron y cuáles fueron sus resultados:
En primer lugar, se implementó una película o un revestimiento de una pintura con resistencia a las incrustaciones de vida marina como los picorocos, además de esto, este revestimiento además los ayudaba a deshacerse de las incrustaciones ya hechas, esto mediante la navegación a una velocidad estimada (velocidad crucero), que hacia que las incrustaciones se desprendieran. La primera medida anteriormente mencionada les ayudó al ahorro de combustible por reducción del rose de la obra viva. Las siguientes medidas fueron: el pulido de las hélices, reducción del desplazamiento y por último la implementación de nuevos flaps/alerones en popa; siendo todo lo anterior altamente contribuyente a la disminución del roce y por ende al ahorro de combustible, haciendo que el precio del combustible, si bien restringe las operaciones, pudiese ser menos importante al momento de realizar una planificación para operar.

3) Finalmente indique cuáles de estas medidas fueron adoptadas por la Institución, indicando en qué buques las habría implementado (Para esta respuesta considere también a las Unidades marítimas) Basta con que nombre y tipo de buque dónde se haya implementado.
Dentro de la institución se implementaron varias de estas medidas, como por ejemplo la pintura “anti fouling”, que sería la pintura anteriormente mencionada para evitar las incrustaciones de vida marina, el pulido de las hélices y limpiezas del casco. Además, se le a los buques en dique se les hace un carenado para limpieza del casco y posterior aplicación del anti fouling. Las medidas anteriormente mencionadas son utilizadas en fragatas de la escuadra (22, 23), petroleros (Montt) y otras unidades marítimas.
