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· 
· 14 embarcaciones de madera con el casco trincado. Medían 9,1 m de largo x 2,77 m de ancho x 1,2 m de profundidad. Cada uno tenía una capacidad de 18,55 m³ y fueron diseñados para transportar a sesenta y cinco personas.
· Análisis : (9,1m * 2,77m * 1,2m * 0,6) = 18,14904 m³ / 0,283 m³= 64,1308 persona
· 64,13 (personas/bote) * 14 bote = 897.82 personas 

· 2 chinchorros de madera para casos de emergencia. Similares a los anteriores botes, sus dimensiones eran más pequeñas: 7,67 m de largo x 2,1 m de ancho x 0,91 m de profundidad. Su capacidad era de 9,1 m³ y podían transportar un total de cuarenta personas.
· Análisis : (7,67m * 2,1m * 0,91m * 0,6)= 8.794422 m³ / 0,283 m³= 31,0757 persona
· 31,07 (personas/bote) * 2 bote = 62,15 personas


· 4 botes plegables Engelhardt. Tenían unas dimensiones de 8,36 m de largo x 2,4 m de ancho y 0,91 m de profundidad. Tenían una capacidad de 10,66 m³ y podían transportar a cuarenta y siete personas.
· Análisis : (8,36m * 2,4m * 0,91m * 0,6) = 10,954944 m³ / 0,238 m³ = 46,0298 persona
· 46,0298 (persona/bote) * 4 bote = 184,12 persona

En base a los cálculos corresponde que todos los botes a capacidad máxima podrían contener 1 144.09 personas, sin embargo las personas a bordo de la embarcación considerando pasajeros y tripulación eran 2 223 personas, o sea que no cubría el 100% de los que estaban a bordo.
Según este convenio en la Sección II, Regla 21, 1.1).requieren que cada lado de los cruceros tenga suficientes botes salvavidas para acomodar al 37.5% del número total de personas a bordo (pasajeros y tripulación), 75% en total. Las balsas salvavidas inflables o rígidas deben acomodar al 25% restante de pasajeros y tripulación.
2 223 --------------- 100%
X  --------------------- 75%
= 1667.25 personas
[bookmark: _GoBack]Evaluando que el 100% son 2 223 personas su 75% serán de 1 667 personas. Sin embargo la capacidad total de todos los botes era de 1 144 personas, lo que no abarcaba con los requerimientos.
