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1. Defina: 
a) Rango de estabilidad: (25 pts.)   
-Se refiere al rango de inclinación, medido en grados hacia babor y estribor desde la posición de equilibrio, dentro del cual el buque mantiene una condición estable  


b) Máximo Brazo Adrizante: (25 pts.)  
-Es el máximo Momento de escora que el buque puede soportar en estado estático manteniendo su estabilidad positiva. 
 
2. La Figura N° 1 muestra la Curva de Brazo Adrizante de una fragata de ∆= 3500 [𝑡]. Indique, justificando sus respuestas: 
 
a) Ángulo(s) de escora de equilibrio de la fragata. (25 pts.)  
 
 
-Los ángulos de escora de equilibrio van entre 0° y 120° de acuerdo con el grafico, dentro de este margen de grados, el buque podría volver a adrizarse por si mismo.
 
 
 
 
b) El ángulo de escora del límite de estabilidad. (25 pts.)  
 -El ángulo o límite de escora son los 120°, ya que con un ángulo superior a este el buque tendería a darse vuelta.
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FIGURA N° 1: CURVA BRAZO ADRIZANTE FRAGATA  
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