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[bookmark: _GoBack]En este trabajo haremos referencia a  una serie de medidas que se fueron tomando con el tiempo para el ahorro de combustible de los buques, lo que fue provocado por distintas situaciones que se desarrollaron en la royal Navy por medio de una investigación, la cual arrojó que los buques al tener sucio su casco con picorocos y otras especies  provocaba una mayor fricción, por lo cual genera un mayor gasto de combustible y menor eficacia del buque en sus estándares ideales, creando así una gran desventaja en la forma de desplazamiento y del actuar de este buque para sus distintas funciones. Por otra parte genera una desventaja ecológica ya que  el buque navegando genera una mayor fricción de lo normal  provocando una pérdida de energía importante  al estar con su casco sucio, donde  se demostró que ocurre un 10% de pérdida total de la energía, generando una mayor liberación de gases del efecto invernadero, lo cual provoca así una gran contaminación  a nivel mundial innecesaria que se debe al poco cuidado y mantención de la empresas a los cascos de sus buques. Una ventaja de lo anterior mencionado es que fue posible la creación de nuevas pinturas anticrustaciones para que tengan mayor durabilidad y mantengan un mejor rendimiento en los buques.
Otra investigación que se realizo fue  el ensuciamneto de las hélices, ya que se provocaba algo muy similar a lo del casco, perdiendo en una año alrededor de un 4 % de combustible si la hélice está sucia, lo que generó  una gran desventaja, ya que la cantidad de combustible perdido es muy grande contribuyendo así a una disminución de las tareas por efectuar y una gran pérdida de recursos de cualquier marina los cuales se podrían emplear para otras áreas de operación maximizando la utilización de recursos y fondos, por otra parte la limpieza es de mayor valor generando un mayor gasto para limpiar estas hélices, por lo que finalmente  se decide aplicar hélices anticrustante las que tenían una mayor durabilidad y así no se debía hacer una mantención tan seguida y ahorrar una mayor cantidad de dinero anual en el uso combustible de los buques el cual es una cifra gigantesca de optimización de recursos.
Desde otro análisis se revisó los alerones de popa, los cuales al aplicar esto generaba una menor fricción en la popa, ya que la  disminución de generación de estela logra llegar a mayor velocidades y tener una mayor estabilidad, pudiendo ser esto una gran  ventaja para nuestros buques, provocando así un menor asentamiento de la popa,  así  como también generar un desplazamiento constante del buque y generar una menor fricción al momento de navegar con mayor peso como lo hacen generalmente los buques de las Armada, debido a que transportan mayor combustible y municiones para cumplir con sus funciones asignadas tanto de disuasión como de fiscalización del mar, logrando así su mayor eficacia al navegar.
En la Armada de Chile todo lo anteriormente mencionado se puede aplicar, debido a que sería una gran ayuda y avance en las técnica de economizar recursos de nuestra Armada y así poder tener una mejor rendimiento de nuestros buques, además de que deban ingresar a dique cada dos años para una limpieza de casco ya que es un gasto económico importante el cual se podría optimizar al utilizar pintura antifouling, lo que en un futuro provocara que las asignaciones de combustibles anuales de los buques sea la misma, pero sus millas recorridas finales en una año aumenten en gran cantidad solo por tomar estas medidas para maximizar nuestros recursos provocando  progresar como Armada y cada vez desarrollarnos mas y ser una fuerza más letal, por otra parte una gran desventaja y por la cual no se podría aplicar en la Armada es debido a que  nuestra flota de buques es muy pequeña , por lo cual no se puede hacer ese recambio de buques, donde estos son utilizados constantemente  y  no enviados a reparaciones o mantención hasta que el buque presente alguna falla, generando hasta el día de hoy un problema en el cumplimento de las diferentes misiones de los buques durante el año, logrando así que esto no se pueda aplicar en nuestra Armada.



 
