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Trabajo Costa Concordia
Hay muchos motivos de preocupación. Uno de ellos es que el capitán del buque cambio la ruta de navegación para pasar cerca de la orilla de Giglio, con el fin de realizar un saludo tradicional, el cual no estaba considerado en el viaje, por lo que la carta usada para realizar esta arriesgada decisión fue la misma en la que se trazó la ruta inicial. La escala de dicha carta no era adecuada para una navegación cercana a la costa, y aunque hubieran deseado usar una carta detallada, no las poseían abordo. De todas formas, Schettino llama a su ex capitán para averiguar la distancia segura de la costa, pero esto significa que él podría ya estar excediendo el mínimo de distancia segura de la costa y ellos no lo sabían.
Otro punto a destacar y que causa gran inquietud es que en el puente de mando había personas que no tenían los conocimientos necesarios para llevar a cabo su trabajo de forma eficiente, como el timonel, quien tiene una gran responsabilidad ya que es quien sigue las órdenes del capitán. El indonés no hablaba bien inglés ni el italiano, y debido a esta barrera que crea el idioma se confundieron grados de caída, lo que afectó drásticamente nuestra ruta de navegación. Agregando además que el tercer oficial debía proporcionar las coordenadas de posición exactas cada vez que el capitán diera una nueva orden direccional, pero esto no ocurre, por lo que la navegación se vuelve muy riesgosa. 
Además, cuando ya se toma conocimiento de lo ocurrido, mienten diciendo que ocurrió un apagón, el cual tiene como única causa una falla eléctrica que está siendo reparada. No se le comunica a la tripulación abordo ni al capitán de puerto lo que realmente está pasando, no toman las medidas correspondientes a un accidente de tal tamaño y cuando deciden declaran evacuar el buque fue un desastre debido a que nunca realizaron el simulacro de evacuación correspondiente luego del zarpe. Cuando vuelve a comunicarse con el capitán de puerto, solicita ayuda y pide únicamente un remolcador, cuando pudo haber pedido un rescate completo. Mientras espera está al garete, por lo que decide fondear, pero da demasiada cadena por lo que garrean, o sea no sabían cómo llevar a cabo una maniobra de fondeo y chequear que se había realizado exitosamente.
Finalmente, el capitán fue un negligente al abandonar el barco antes que su dotación y pasajeros, dejando el puente de mando abandonado.
Para evitar lo ocurrido en el Costa Concordia primero se debe seguir fielmente la ruta de navegación previamente trazada, usar las cartas adecuadas para la según la zona a navegar y tener el material náutico necesario a bordo, verificar que todo el personal que participará de la navegación tenga cursada y aprobada cada una de las etapas de su carrera y además chequear que tengan un conocimiento pleno del inglés. También tener claro cómo actuar frente a cualquier emergencia y tomar las medidas correspondientes al tipo de accidente. Finalmente asumir la responsabilidad de la navegación y todo lo que les ocurra a aquellos que se encuentren a bordo.
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