
CUC N° 2 FUNDAMENTOS DE ESTABILIDAD 2024


Grado / Nombre : Brigadier Victor Lemari
Curso	: 4°Ancla
Fecha	: 04/06/2024


1. Defina:
a) Rango de estabilidad: (25 pts.)

R: Este corresponde al rango de escora que tiene un buque tanto a la banda de babor como la de estribor, desde su posición de equilibrio y donde el buque se presenta como estable.






b) Máximo Brazo Adrizante: (25 pts.)

R: Este simboliza el mayor momento de escora que puede presentar un buque y donde puede soportar su posición estática para así mantener su posición de estabilidad.


2. La Figura N° 1 muestra la Curva de Brazo Adrizante de una fragata de ∆= 3500 [𝑡]. Indique, justificando sus respuestas:

a) Ángulo(s) de escora de equilibrio de la fragata. (25 pts.)

R: Los angulos de escora de equilibrio de una fragata están entre los 0° y 120°, siendo la condicion de estabilidad, en la imagen se presenta una condición de estabilidad que parte de 0°




b) El ángulo de escora del límite de estabilidad. (25 pts.)

R: Aquí se presenta, según la imagen que su ángulo máximo o limite de escora es de 120° ya que es el ángulo máximo hasta que no se de vuelta de campana el buque.
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FIGURA N° 1: CURVA BRAZO ADRIZANTE FRAGATA
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