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El aumento del precio de los combustibles, las preocupaciones sobre la contaminación ambiental que produce la industria naviera y la búsqueda de la mejor eficiencia junto con la reducción de costos operativos han dejado pensar que la optimización del combustible se ha convertido en una prioridad. En este ensayo, se discutirán las tecnologías y practicas innovadoras que pueden mejorar la eficiencia del combustible a través de el diseño y la operación eficiente de los buques. A través de la lectura de la noticia entregada en donde se puede inferir que el mayor ahorro en este ámbito se puede obtener mejorando la eficiencia del casco, reduciendo los efectos de suciedad y pulidos de hélice. A una velocidad constante del buque se logro determinar que la mayor resistencia la entrega la fricción en la cual afecta la obra viva del buque por lo que se requiere mas potencia y por lo tanto se incrementa el consumo de combustible. Una de las primeras aplicaciones que se aposto e invirtió fue las pinturas antiincrustantes e incrustaciones del casco. Las ventajas de este revestimiento es que proporciona una superficie lisa impidiendo que las incrustaciones se adhieran con facilidad al casco teniendo efectos negativos. Manteniendo un umbral de velocidad sobre 10 - 15 kts. Las incrustaciones se van eliminando sin dañar el medio acuático.  Junto con esto tiene una mantención que no posee mayor dificultad. Estas características del óleo favorecen la reducción de la resistencia del casco, menor costo de operación y mayor durabilidad de la pintura. Las desventajas que podemos encontrar sobre esto es el costo inicial debido a que son más costosas que las pinturas convencionales, por lo tanto, también tendrán un mantenimiento regular para mantener su efectividad aumentando costos. En mi opinión la aplicación de la pinturas antiincrustantes en la Armada de chile por el ámbito de eficiencia y calidad es la mejor opción en temas de cuidados de casco de buques y de aporte a la reducción de problemas de esa índole teniendo efectos positivos directos a la velocidad del buque y optimización de combustible. Por otra parte, en el ámbito económico no es tan favorable ya que la armada de chile posee buques que se encuentran en buen estado, pero muy antiguos por lo que hacer una inversión de esa magnitud primero habría que evaluar si es posible dentro del presupuesto del país y si vale la pena, es decir, si es mejor invertir ese dinero en otra área donde se saque mayor provecho de ese dinero. 
La segunda aplicación va enfocada en la mantención de las hélices y en este caso es importante mencionar la aleta de espejo que es una estructura que se encuentra en la parte posterior de los buques cerca de la hélice que “crean una fuerza de sustentación vertical en el espejo y modifican la distribución de la presión en la parte posterior del casco”[footnoteRef:1]. Esto en simples palabras reduce la resistencia en la popa y modifica la resistencia al oleaje. Al reducir la resistencia reduce el consumo de combustible. Por lo tanto, las ventajas de la aleta de espejo son que reduce la resistencia hidrodinámica ya que ayuda a dirigir el flujo de agua hacia la hélice lo que aumenta la eficiencia de la propulsión, mejora la estabilidad direccional ya que aumentan la superficie lateral de la popa, lo que reduce la oscilación lateral, reducción de ruido y vibraciones y mejora de maniobrabilidad. Todo esto finalmente aportando a un ahorro de combustible que es el objetivo final al reducir los costos de operación del buque. Las desventajas radican en que al igual que la aplicación de la pintura antiincrustante al ser parte de la nueva tecnología usada su costo de instalación es elevado debido en este caso a su diseño que posee una gran fragilidad debido a la ubicación que posee. La estabilidad de misma forma también puede ser desfavorable en mal tiempo provocando accidentes y Por su forma física y ubicación genera una resistencia adicional.  Ahora en mi opinión al ser una de las nuevas ciencias aplicadas siempre es recomendable comprar y actualizar las características de los buques, pero también hay que tener en cuenta que tiene un costo bastante elevado y es un mecanismo muy frágil por lo que este punto de vista hay que tenerlo en cuenta al momento de realizar una compra que involucra una gran suma de dinero.  [1:  file:///C:/Users/BK002LA/OneDrive/Escritorio/Optimizaci%C3%B3n%20uso%20combustible%20Armada%20Brit%C3%A1nica.pdf ] 

Y por último está el desplazamiento y trimado, es decir, “distribuir pareja y uniformemente la carga en los espacios destinados para ella”[footnoteRef:2]. Entonces con el trimado como acabamos de definir es dar orden a las diferentes cargas del buque con el fin de “reducir la carga útil innecesaria supondrá un ahorro similar al de un automóvil”[footnoteRef:3].  Por lo que el trimado por nombrar algunas ventajas dará una mejor estabilidad al buque y con esto reducir la resistencia del agua al buque entregando una mejor eficiencia al buque, mejora la maniobrabilidad al distribuir de forma correcta los pesos y el balanceo del buque. Con esto no hay que dejar de lado los errores humanos que viene siendo una desventaja con relación directa como por ejemplo un trimado incorrecto afecta la velocidad, maniobrabilidad y estabilidad. Y, por último, puede afectar la capacidad de carga del buque si es que no se distribuyeron bien los pesos. Esta última aplicación en mi opinión es totalmente recomendable debido a que su principio fundamental más allá del concepto es el orden del buque por lo que en la Armada de Chile es algo que siempre debe estar presente y es totalmente aplicable sin ningún costo por lo que es el más viable, pero siempre teniendo en cuenta las características particulares de la navegaciones y aplicar lógica e inteligencia en el desplazamiento, trimado y distribución del buque.  [2:  https://es.quora.com/Qu%C3%A9-es-trimar-una-embarcaci%C3%B3n ]  [3:  file:///C:/Users/BK002LA/OneDrive/Escritorio/Optimizaci%C3%B3n%20uso%20combustible%20Armada%20Brit%C3%A1nica.pdf ] 

Finalmente exponiendo los diferentes avances tecnológicos, ventajas y desventajas y su aplicación en relación en la Armada de Chile se puede decir que existen hoy en día diferentes metodologías innovadoras para cuidar y conservar los buques, pero que esta sujeto a grandes inversiones, como también a principios de orden como se menciono en algunas de las aplicaciones por lo que al instruirse y adquirir conocimiento es fundamental en el inicio de la carrera naval. 
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