TAREA DE NÁUTICA
El velero1
2
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INSTRUCCIONES: Seleccionar la alternativa que Ud. crea la correcta justificándola.
SITUACIÓN: Ud. tiene que navegar en un velero con vela mayor y foque, del punto A al punto B. El viento inicial con el que empieza la navegación es la flecha 1. A mitad del trayecto el viento rola en la dirección de la flecha 2.
1.- Del dibujo anterior, ¿Cuál es el rumbo del viento para la navegación con el viento 1?
	a.- Ceñida
	b.- Popa
	c.- Cuadra o través
                 R// El Viento 1 durante la navegación, del dibujo anterior, viene por barlovento desde la banda de estribor de manera perpendicular a la embarcación (Con la proa de la embarcación en dirección al punto B; posición inicial navegando o zarpando desde el punto A).
	d.- Aleta o a un largo
2.- Del dibujo anterior, ¿Cuál es el rumbo del viento para la navegación con el viento 2?
	a.- Ceñida
                 R// El viento 2 durante la navegación vendría eventualmente por una de las amuras a proa de la embarcación. Esto se debe a que, considerando los antecedentes de la trayectoria del velero (Navegando desde el punto inicial A hacia B; con rola del viento 1 al viento 2 en la mitad del trayecto), en ningún caso orientaría su proa directamente hacia el punto B, es decir, para efectos de la navegación (un comandante con pericia) no permitiría que las velas permanecieran flameando manteniendo la proa hacia barlovento cuando su destino se encuentra en esa misma  dirección. De manera que, la embarcación recibiría el viento 2 amurado hacia una de sus bandas. 
	b.- Aproado
	c.- Cuadra o través
	d.- Aleta o a un largo
3.- ¿Cómo sería la trayectoria del velero desde el punto A al B?1

2
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a.- La trayectoria 1 inicialmente y después la trayectoria 3
b.- Sólo la trayectoria 1
c.- La trayectoria 3 inicialmente y después la 2.
d.- La trayectoria 1 inicialmente y después la 2.

R// La embarcación en un punto inicial A recibiría el viento a barlovento por la banda de estribor, a la Cuadra. De modo que la manera más eficiente de navegar sería virando a babor y orzar la embarcación en dirección al viento, a efecto de que el viento a barlovento provenga desde la aleta de estribor; ubicando la caña a sotavento, llevando la dirección de la proa a babor con tal de que la dirección del velero mantenga su curso hacía el punto de destino B y aprovechando la navegación a un largo (Manteniendo una trayectoria lineal como lo muestra la figura 1). Posteriormente cuando el viento 1 role al viento 2, La embarcación se enfrentaría a este por la Amura de estribor, debiendo cambiar la navegación por aleta a una ceñida estrecha, realizando una trayectoria en zig-zag, virando de estribor a babor, hacia barlovento para finalmente llegar a destino en el punto B (Cambiando la trayectoria inicial lineal de la figura 1 a una como la representada en la figura 2). 
[bookmark: _GoBack]


image1.emf

image10.emf

