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	REUNIÓN IMPLICANCIAS OPERATIVAS TAS ANACONDA



DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

	Analizar el impacto operativo de la pérdida de la capacidad del TAS “Anaconda”.


1. PARTICIPANTES: 
	
	Grado
	Nombre
	Representante de 
	Responsabilidad

	1.1. 
	CC
	CABALLERO
	BLANCO
	OFOPER

	1.2. 
	T1
	WIDOW
	BLANCO
	PWO(U)

	1.3. 
	T1
	PEÑA
	LYNCH
	PWO(U) - OCE CGO ASW

	1.4. 
	T1
	ROJAS
	RIVEROS
	OF. SENSORES

	1.5. 
	T2
	GRUNWALD
	RIVEROS
	ASWD

	1.6. 
	S1
	MATUS
	BLANCO
	TL SONAR

	1.7. 
	C1
	KRAAM
	RIVEROS
	TL SONAR

	1.8. 
	C1
	FIGUEROA
	RIVEROS
	MANTENEDOR ANACONDA


2. INFORMACIÓN GENERAL DE LA REUNIÓN:

	2.1. 
	DIPRIDA informa que el sistema de sonar SQR-02-00 “Anaconda" presenta obsolescencia tecnológica y logística. DIPRIDA 270750 MAR 2023.

	2.2. 
	Los trabajos involucrados en PID/REC Y MOD FF-M, no contemplan el reemplazo de este sensor y no es factible aislar el sonar y que opere como equipo "stand alone".

	2.3. 
	Debido a que este sensor fue dado de baja por las armadas de Holanda, Portugal y Bélgica, no se cuenta con documentación técnica de integración “ICD” por parte del astillero RNLN y Thales NL.

	2.4. 
	De acuerdo a acta reunión proyecto Géminis-TAS Anaconda, se requiere analizar las implicancias operativas de la baja del TAS Anaconda.


3. CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

	Nº
	Conclusión

	3.1. 
	A nivel unidad, FF M perderán capacidad de detección ASW de largo alcance (zona de convergencia), afectando directamente a rol de defensa ASW.

	3.2. 
	A nivel fuerza, la Escuadra pierde redundancia en cuanto a capacidad de detección ASW de largo alcance (zona de convergencia), en caso de fallas en otros sensores con que cuenta la fuerza (2087 y HELRAS).

	3.3. 
	A nivel fuerza, pérdida de capacidad de detección ASW pasiva, es decir, que permita detección sin evidenciar a la fuerza.

	3.4. 
	A nivel fuerza, pérdida de capacidad de alerta temprana anti-torpedo (de acuerdo a registros y experiencias, se han logrado detecciones hasta 20.000yds.).

	3.5. 
	A nivel global, la tendencia es al uso de sonares de baja frecuencia activo-pasivos (LFAPS) en perjuicio de sonares pasivos (unidades Tipo M de armadas extranjeras que han sido modernizadas reemplazaron TAS Anaconda por este tipo de sonares).


4. RECOMENDACIONES:
	Nº
	Recomendación

	4.1. 
	Verificar alternativas de mercado que puedan ser consideradas como posible reemplazo.

	4.2. 
	Verificar factibilidad de programar ejercicio dedicado de largo aliento (similar a TART) para entrenamiento de empleo TAS Anaconda, durante el segundo semestre del presente año, objeto determinar si es recomendable su reemplazo por otro sistema de características similares.


5. ANEXOS:

	5.1. 
	 “No hay”.
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