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“Rolido paramétrico”


Existe un fenómeno que afecta de manera peligrosa a los buques y que nace como una reacción de parte de la embarcación ante la acción de fuerzas, dadas estas últimas por factores como la geometría del casco, altura de olas, carga, velocidad, entre otros, los que pueden incidir directamente en la estabilidad del buque y significar además un importante grado de inseguridad tanto para la tripulación como para la embarcación en sí. El fenómeno recién descrito se denomina rolido paramétrico y se caracteriza por afectar al buque, independientemente de su condición de estabilidad inicial. A continuación, se mencionará las ideas expuestas en dos videos que explican el fenómeno: 
“HEC Parametric Roll - Guidance and training” y “SHIP HANDLING in Following Seas”.
Posteriormente se responderán preguntar relacionadas a la misma temática, todo esto con el propósito de conocer a mayor profundidad el rolido como fenómeno y a su vez, comprender la forma en que se puede disminuir su impacto.
El rolido paramétrico, se presenta como oscilación de tipo dinámica, desarrollada en su eje longitudinal, es decir, en el lugar donde la embarcación se posiciona en condición de equilibrio, debido a la fuerza gravitatoria, este proceso se denomina restauración y afecta con mayor intensidad a buques con GM mayor, presentando además un menor periodo natural de oscilación.
Existen además otros fenómenos tal como el “fenómeno de encuentros de olas”, en el que olas de tipo irregulares y gran tamaño golpean a una determinada embarcación; El efecto “abordando”, caracterizado por producir que una embarcación, por acción de las olas, pierda su dirección, entro otros.
Con lo aprendido en el video se desarrollarán las siguientes preguntas:
1.-  ¿Por qué se produce el rolido paramétrico?
El rolido es un fenómeno que se influencia por factores como la forma del casco, velocidad, dirección, disposición de la carga, entre otros, pero concretamente se produce cuando la amplitud tanto de las olas como del largo casco son similares, cuando el periodo de balance del buque es cercano al doble del de las olas y finalmente cuando hay una baja amortiguación ya sea en el timón o hélices (apéndice) que posee un buque.

2.- ¿Cuáles son las condiciones de navegación necesarias para que se produzca este fenómeno?
Las condiciones son las formas del casco del barco, los apéndices, el gobierno, la velocidad, la dirección, las condiciones de carga, la altura y el período de las olas, todos estos factores pueden generar un alto grado de inestabilidad en la embarcación, causando inseguridad en esta misma.

3.- ¿Cómo puede evitarse el rolido paramétrico?
Se puede evitar determinando el período natural de rolido del buque y midiendo el periodo de inclinación. Por otro lado, es importante, además, verificar la posibilidad de que el periodo del buque tenga valores próximos al doble del periodo de inclinación, de ser así, se debe cambiar el rumbo y la velocidad (recomendable) para disminuir el efecto del rolido paramétrico. 

4.- Indique son los peligros que se generan para el buque, carga y tripulación.
El rolido paramétrico significa un peligro en múltiples aspectos tal como la carga, buque y tripulación. En cuanto al buque, puede causar graves daños en su infraestructura. Relacionado a la carga, si esta no se encuentra posicionada correctamente, puede generar daños en equipos de cubierta, carga o incluso la baja de contenedores. Finalmente, en cuanto a tripulación, debido al grado de inclinación y escora del buque, múltiples accidentes pueden verse generados, siendo muchos de ellos, mortales.
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