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FORMATO  DE CÁLCULO DE MAREAS

Lugar


: __________________
Puerto Considerado
: __________________

Puerto Patrón

: __________________

Fecha


: __________________

Momento

: __________________ mts.
Calado buque

: __________________ mts.
Sonda carta

: __________________ mts.
Agua bajo la Quilla
: __________________ mts.

----------------------------------------------------------------------------------------
Hora P/B

: ______ Altura P/B (Pto. Patrón) 
: ______

Co (Tabla II)

: ______ Co (Tabla II)

: ______

Hora P/B (Pto. Sec.)
: ______ Altura P/B (Pto. Sec.) 
: ______

Hora B/P

: ______ Altura B/P (Pto. Patrón) 
: ______

Co (Tabla II)

: ______ Co (Tabla II)

: ______

Hora B/P (Pto. Sec.)
: ______ Altura B/P (Pto. Sec.) 
: ______
Nota: (1)

----------------------------------------------------------------------------------------

Hora P/B (Pto. Sec.) 



: ______

Hora B/P (Pto. Sec.) 



: ______

Duración Flujo/Reflujo 
(Dato a)
: ______

Hora P/B (Pto. Sec.) 



: ______ (2)
Momento (Pto. Sec.) 



: ______

Diferencia 

         
(Dato b)
: ______

Altura P (Pto. Sec.) 



: ______ mts.
Altura B (Pto. Sec.) 



: ______ mts.
Rango marea

          
(Dato c)
: ______ mts.
Co


: __________________ (Tabla III)

Altura P / B

: __________________ mts.

Co     (-) / (+)

: __________________ mts. (3)

Altura marea

: __________________ mts.

Despejar:

Sonda Carta + Altura Marea = Agua Bajo Quilla (DBK) + Calado
(1) Tener presente el cambio de Hora en Chile

(2) Se elije la Hora de la Plea o Baja más cercana al momento.

(3) Se suma si se considera la baja y se resta si es la Plea.
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