EMBARCACIONES DEL TITATIC

El Titanic poseía 20 embarcaciones menores que incluían:
· 14 embarcaciones de madera con 9,1 metros de eslora, 2,77 metros de manga, un calado de 1,2 metros con una capacidad de 18,55 m³. Estos estaban diseñados para transportar a 65 personas.  









Conclusión 1: Según la información del Titanic, cada embarcación podía embarcar 65 personas, no obstante, haciendo el calculo se obtuvo que cada embarcación podía abarcar 64 personas lo que hace que envés de llevar 910 personas en estos botes debían embarcar 896. 








· 2 chinchorros de madera con 7,67 metros de eslora, 2,1 metros de manga, 0,91 metros de calado y una capacidad de 9,1 m³. Estos podían transportar un total de 40 personas.








Conclusión 2: Según la información del Titanic, cada embarcación podía embarcar 40 personas, no obstante, haciendo el cálculo se obtuvo que cada embarcación debía abarcar 31 personas lo que hace que envés de llevar 80 personas en estos botes debían tener 62 individuos en total.












· 4 botes plegables Engelhardt. Tenían unas dimensiones de 8,36 metros de eslora, 2,4 metros de manga y 0,91 metros de calado. Estos tenían una capacidad de 10,66 m³ y podían transportar a 47 personas.









Conclusión 3: Según la información del Titanic, cada embarcación podía embarcar 47 personas, no obstante, haciendo el cálculo se obtuvo que cada embarcación debía abarcar 38 personas lo que hace que envés de llevar 188 personas en estos botes debían tener 152 individuos en total

Conclusión final: teniendo en cuenta que en el Titanic iban 2.223 personas, las embarcaciones menores abarcaban tras el cálculo tan solo 1.110 personas. Este número corresponde a aproximadamente el 50% de las personas a bordo. 
Según el SOLAS en los buques de pasajeros por banda se debe cubrir al menos el 50% de las personas a bordo. El Titanic claramente no cumplía esta condición pues las embarcaciones menores en su totalidad abarcaban lo que debía tener cada banda. 
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