Isaac Perales
Isaac Peral (S-81) es el primer submarino de los cuatro sumergibles de la nueva serie S-80 que se encuentran siendo construidos para la armada española en Navantia, Cartagena España. La clase S-80 se trata de un proyecto de una serie de modernos submarinos construidos por la industria naval española, la cual cuenta con un presupuesto de mas de 500 millones de euros.
El año 2005 comenzó su construcción el Isaac Peral, primer submarino de propulsión AIP de nueva tecnología, el cual contaba con 2.200 toneladas de desplazamiento en superficie y 2430 en inmersión. A eso del año 2013 cuando ya se encontraban uniendo sus secciones se dio a conocer un retraso en su fabricación debido principalmente a algunas deviaciones relacionadas con el balance de peso del submarino, pues le sobraban alrededor de 75 a 100 toneladas, lo que lo llevó a comprometer y poner en peligro su reserva de flotabilidad y su capacidad de sumergirse, emerger y navegar.
Debido a lo anterior es que se tuvieron que elaborar diversos estudios capaces de encontrar posibles soluciones al problema del submarino. Dentro de ellos se establece la posibilidad de reducir su peso o bien alargar su eslora, siendo la última opción la más viable ya que al alargar el submarino se reequilibraría su peso otorgándole la estabilidad necesaria.
Todos los submarinos utilizan la diferencia de presión y de densidad para mantenerse bajo el agua y poder salir a flote. Estos se rigen por el principio de Arquímedes, el cual establece que “todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza vertical y hacia arriba que es igual al peso del líquido desalojado”. Los submarinos se sumergen o flotan en el agua según aumente o disminuya su peso, sin alterar su volumen. El submarino consta con un sistema de tanques de inmersión que le dan la capacidad de sumergirse y de emerger nuevamente. Al momento de hundirse estos llenan sus tanques de agua provocando un aumento de densidad y para emerger la expulsan provocando que se llenen los tanques de aire y asi consiguen flotabilidad. Sin embargo, si el submarino cuenta con una mayor cantidad de toneladas de las que debiese tener imposibilita la capacidad de flotación y estabilidad del submarino, pues no le da la posibilidad de mantenerse a flote debido a la mayor fuerza que ejerce este en comparación al empuje que es capaz de hacer el agua para mantenerlo a flote.
A modo de conclusión, podemos evidenciar que, aun contando con todos los recursos necesarios y modernas tecnologías, con una mala practica y error en los cálculos de estabilidad del submarino se imposibilita su capacidad de negar, emerger y sumergir.
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/fluidos/estatica/arquimedes/arquimedes.htm 

