Trabajo de Investigación
A. Indique a qué se debió el problema de reposición de combustible, como les afectó en su grado de actividad (nivel de operaciones con sus buques) y como lo enfrentaron.
El problema se ha originado por el corte en presupuestos y el incremento considerable del precio del combustible afectando así la flota inglesa bajando un 20% en su actividad en el 2006, posteriormente nombrar el 2007 que acrecentó por el costo del crudo.
Para solucionar este problema se realizaron diferentes medidas de acción donde el programa busca la eficiencia y que las unidades estuviesen el tiempo necesario en el dique para tener mas recurso de combustible. 
La limpieza de casco, pintura anti fouling, pulido de hélices, modificando el desplazamiento y casco son las principales medidas de acción para reducir todo 
B. Indique cuales fueron las medidas específicas que adoptaron y cuales fueron sus resultados.
1. Limpieza y ensuciamiento de casco: primera medida que se implementó, pero el mas ineficiente porque al hacer limpieza con mayor frecuencia produjo mas gasto al no tenerlas contempladas en un presupuesto inicial
2. Pintura Anti Foulinf: se enfocó en disminuir la resistencia del casco eliminando la suciedad de este y aplicando pinturas especiales. Estas no fueron muy efectivas ya que su duración era solamente de 3 años y sus buques entraban a dique cada seis, es decir, solo duraba la mitad del tiempo que se necesitaba. Sin embargo, frente a esto comenzaron a monitorear los cascos de los buques cada mes, logrando así organizar limpieza ante de su periodo de dique.
3. Pintura de silicona Anti Fouling: este cae en la categoría anterior, pero tuvo éxito increíble en la eliminación de suciedad y ahorro de combustible, el casco con esta pintura si se ensuciaba pero el buque seguía navegando de 0-15 nudos, gran ejemplo es el buque que estuvo 7 años sin estar en dique y el buzo logro mover suciedad con manos  
4. Pulido de hélice: esta suciedad puede incrementar hasta un 4% del consumo de combustible. Los ingleses lo han utilizado, pero hasta hoy no ha tenido un resultado significativo, pero si disminuyó la cantidad de organismos en esta.
5. Modificación al espejo: estas disminuyen la resistencia del buque de 6-13% pero dependiendo de la velocidad, puedo ahorrar 100mil euros por buque 
6. Desplazamiento:  en un buque de guerra es difícil disminuirlo ya que el buque lleva petróleo, munición, reduciendo 10%.
7. Calado de popa: al construir los buques nos damos cuenta que son mas pesados de lo que se estimaba por ende la resistencia extra en el casco si afecta, aun así, el efecto es muy pequeño y complicado de manejar.
C. Indique cuales de estas medidas fueron adoptadas por la institución, indicando en qué buques las habría implementado (para esta respuesta considere también a las unidades marítimas) basta con que nombre un tipo donde se haya implementado.
       No se ha encontrado resultados debido a la poca experiencia de unidades marítimas, sin embargo, y según lo visto en clases ejemplos de como puede afectar la vida marina y suciedad a un casco, es el petrolero A0-52 Almirante Montt. Esto debido a la gran cantidad de tiempo que esta unidad se encuentra fondeada sin navegación alguna, dejando como resultado un constante monitoreo del casco y su pintura anti fouling, para así evitar un mayor consumo de combustible y que se vea afectada a su velocidad máxima.

