Botes salvavidas:
1. 14 botes: largo: 9.1; ancho: 2.77 m; profundidad: 1.2 m; capacidad: 65 personas
2. 4 botes plegables: largo: 8.36; ancho: 2.4 m; profundidad: 0,91 m; capacidad: 47 personas
3. 2 chinchorros: largo: 7.67; ancho: 2.1 m; profundidad:0,91 m capacidad 40 personas

Cálculos:

1. 14 embarcaciones de madera con el casco de tingladillo:

V=9.1x2.77x1.2x0.6
V=18,15 m3
N°personas=V/X
N°per=18,15/0,283
N°per=64,13= 64
La capacidad de estas 14 embarcaciones según mis cálculos es de 64 personas por lo que difiere de la información entregada de que eran para 65.

2. 4 botes plegables Engelhardt:

V=8.36x2.4x0.91x0.6
V=10,95 m3
N°per=10,95/0,283
N°per=38,69= 38 
La capacidad de estos 4 botes según mis cálculos es de 38 personas por lo que difiere de la información entregada de que eran para 47.


3. 2 chinchorros de madera para casos de emergencia:

V=7.67x2.1x0.91x0.6
V=8.80 m3
N°per:8.80/0,283
N°per: 31,09 = 31
La capacidad de estos 2 chinchorros según mis cálculos es de 31 personas por lo que difieres de la información entregada de que eran para 40.
