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PORCENTAJE

GRADOS

EFECTOS

SUAVES 0-15 0-8 SIN DIFICULTAD PARANINGUN TIPO DE VEHICULO.
DIFICULTAD PARA VEHICULOS A RUEDA, SIN DIFICULTAD PARA

TRANSITABLES UNIFORMES 15-30 8-17 ORUGAS.

ESCARPADAS 30-45 17-26 MUY DIFICIL PARAVEHICULOSA RUEDA, PARA ORUGAS LENTO

MUY 45-100 26-45 IMPOSIBLE PARA ORUGAS, DIFICIL PARA INFANTERIA

ESCARPADAS '
ESCALABLES

PRECIPICIOS >DE 100 >DE45 TROPAS ESPECIALISTASEN MONTARA





PRUEBA N° 2
INTELIGENCIA
	NOMBRE:________________________N° CAD._____  CURSO: _____



1. DOCENTE: T1 IM J. REINIKE L.
2. FECHA: 04/abril/2023
3. UNIDAD TEMÁTICA: N° 2 Lectura de cartas
4. TIEMPO: 85 min
5. PUNTAJE TOTAL - PUNTAJE PARA APROBAR: 100-60
6. MATERIALES: lápiz, carta IGM “Pichicuy” 1:25.000, indicador de punto, regla, calculadora, plumones para carta.
7. INDICACIONES: 
Buena presentación, ortografía y redacción.
8. RESULTADOS OBTENIDOS:

	PREGUNTA
	PUNTAJE ASIGNADO
	PUNTAJE OBTENIDO

	1
	20
	

	2
	30
	

	3
	25
	

	4
	20
	

	Presentación, ortografía y redacción
	5
	

	Puntaje total
	100
	

	
	NOTA
	


RECONOCIMIENTO CADETE: ______________________________

PREGUNTA Nº 1 (20 Puntos).

	Capacidad: Comprensión de textos

	Objetivo: Reconocer los significados

	Contenidos: Información marginal y simbología


Pregunta 

Según la información de la carta IGM “Pichicuy” 1:25:00, indicar lo siguiente:

1. Título de la carta:

2. Código IGM:
3. Escala numérica:
4. Distancia entre curvas de nivel:
5. Declinación magnética:
PREGUNTA Nº 2 (30 Puntos).

	Capacidad: Orientación espacio-temporal

	Objetivo: Leer cartas

	Contenidos: Sistemas de coordenadas, escalas topográficas


Pregunta 

Según la carta IGM “Pichicuy” 1:25.000, indique lo siguiente:
1. Coordenadas geográficas de Estación Guaquén (68-21).
2. Coordenas de grilla del Puente de Longotoma (Sector Longotoma).

3. Distancia en el terreno desde la desembocadura del Estero Guaquén (69-18) hasta el puente de la cuadricula 73-20.
PREGUNTA Nº 3 (25 Puntos).

	Capacidad: Razonamiento lógico/ orientación espacio-temporal

	Objetivo: Analizar/ localizar

	Contenidos: Relieve del terreno


Pregunta 

Realice una apreciación de inteligencia del terreno en lo referente a la pendiente de:

Pendiente sur de la cota 361 (Cuad. 70-22) desde la curva de nivel 200 hasta la cota.

[image: image1]
Cálculos:

Conclusión:
PREGUNTA Nº 4 (20 Puntos).

	Capacidad: Orientación espacio-temporal

	Objetivo: Leer mapas y cartas

	Contenidos: Orientación de la carta


Pregunta 

En la carta IGM Pichicuy 1:25:000, elabore una ruta de navegación, con al menos 2 puntos de control, desde el puente ubicado en la cuad. 70-18 hasta la cota 390 (70-22).  (Factor de planificación: Velocidad: 4 km/hr) 
PAUTA DE CORRECCIÓN

ASIGNATURA: INTELIGENCIA
CURSO: 3°I
DOCENTE: T1 IM J. REINIKE L.
PRIMERA PREGUNTA: (20 Puntos)

El alumno deberá reconocer en la carta los significados de la información marginal presente en la carta (4 pts cada respuesta).
1. Título de la carta: Pichicuy

2. Código IGM: IGM 5-05-05-0028-00

3. Escala numérica: 1:25.000
4. Distancia entre curvas de nivel: 25 metros
5. Declinación magnética: 2° 30´ E
SEGUNDA PREGUNTA (30 Puntos).

El alumno deberá leer la carta y utilizar los sistemas de coordenadas utilizados en la cartografía militar, como también utilizar la escala numérica y gráfica para calcular distancias en el terreno (10 pts cada respuesta correcta).
Según la carta IGM “Pichicuy” 1:25.000, indique lo siguiente:

1. Coordenadas geográficas de Estación Guaquén (68-21).
L: 32° 19´ 12” S

G: 71° 27´ 40” W

2. Coordenas de grilla del Puente de Longotoma (Sector Longotoma).

7650-1398
3. Distancia en el terreno desde la desembocadura del Estero Guaquén (69-18) hasta el puente de la cuadricula 73-20.
3.110 mts
TERCERA PREGUNTA (25 Puntos).

El alumno deberá obtener y analizar datos obtenidos de la carta y calculados mediante fórmulas de cálculo de pendiente en grados y porcentaje (10 pts cada cálculo correcto, 5 pts conclusión obtenida)

· Cálculo en grados: 18 %
· Cálculo en grados: 10° 

· Conclusión: Pendiente transitable uniforme (B), difícil para unidades motorizadas, sin inconvenientes para unidades mecanizadas.
CUARTA PREGUNTA (20 Puntos).
El alumno deberá leer y orientarse en la carta, confeccionado una ruta de navegación, expresada en azimuts (2 pts x 3), distancia (2 pts x 3), tiempo (2 pts x 3), considerando a lo menos 2 puntos de control (2 pts).

Respuesta puede ser variable dependiendo de la apreciación del cadete, debe contener azimut, distancia y tiempo por cada pata del track.
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